[별첨 2]

2000년도 통신부문 표준품셈 제정 목록

(2001. 1. 1부터 적용)

ㅇ제정 9건

분 야	공 종
선 로	1. 기계화 건주공사(3-10-1) 2. 박스 및 풀박스용 연결접지선 설치, 금속닥트 신설, 세대단자함 신설(3-61)
전 송	3. DSLAM 장치 신설(5-105)
전 원	4. 통신용 구내 전력케이블 신설(6-16) 5. 통신용 전력케이블 직선 접속(6-17) 6. 통신용 전력케이블 단말처리(6-18) 7. 밀폐고정형 납 축전지(VGS) 설치(6-19)
기계화시공	8. 기계화시공(9장)
기계경비 산정	9. 기계경비 산정(10장)

2000년도 통신부문 표준품셈 제정

장 절	현 행				제 정
제 3 장 선로시설 공 사		(신 설)				3-10-1 기계화 건주공사 (본당)
						규 격	통신외선공	보통인부	장비사용시간 Tc값(분)(F = 1.0)
						8m이하 9m 10m 11m 12m	0.44 0.45 0.51 0.53 0.54	0.15 0.16 0.18 0.18 0.19	52 53 57 59 61
						13m 14m 15m 16m 17m 18m	0.61 0.62 0.64 0.71 0.72 0.74	0.2 0.21 0.21 0.23 0.24 0.24	64 65 68 72 73 75
						[해설] ① 기계화 전주건식에따른 터파기 및 되메우기품 포함 ② 포장지점에 건식시 콘크리트 및 아스팔트 부수기는 □당 특별인부 1.8인 및 1.52인을 별도 가산하며, 포장복구비(재료포함)도 별도 계상한다. ③ 묻음의 길이는 전주길이의 1/6임 ④ 현장외로 잔토를 반출시는 적상하 및 잔토처리비용, 운반비 별도 계상 ⑤ 현장교통정리에 따른 보통인부 0.2인(본당) 별도 가산 ⑥ 지하매설물 조사 필요시 굴착을 위한 보통인부 0.43인(□당) 별도가산 ⑦ 틀불럭 불포함. 틀 1본마다 통신외선공 0.28인 보통인부 0.31인 별도 가산 ⑧ 재사용 80%, 불용(전주파쇠)은 □3-10 건주공사□ 품셈 적용 ⑨ 전주를 철거후 되메우기에 따른 토사를 외부에서 반입시 토사비용과 적상하비용 및 운반비 별도계상 ⑩ 이설은 본품의 180%, H주 건주 190%, A주 건주 150%, 3각주 건주 280%, 4각주 건주 370%, 경사주의 건기는(자세조정, 바로세움) 30% ⑪ 소단위 작업은 □3-10 건주공사□(인력품셈) 적용 ⑫ 기계장비의 경비(기계손료, 운전경비, 수송비)는 별도 계상(기계화시공 및 기계경비산정 참고)

장 절	현 행						제 · 개 정
제 3 장 선로시설 공 사		(신 설)						3-61 구내통신배관(선)공사 자. 박스 및 풀박스용 연결접지(Bond Earth)선 설치 (10개소)
								종 별 및 규 격			통신내선공
								접속박스(JOINT BOX)			0.1
								풀박스	박강 전선관 Ø15 ∼ 25□ Ø31 ∼ 39□ Ø51 ∼ 63□ Ø75□		0.05 0.06 0.07 0.08
									후강 전선관 Ø16 ∼ 36□ Ø42 ∼ 54□ Ø70□ Ø82□ Ø92□ Ø104□		0.09 0.1 0.13 0.16 0.19 0.23
								[해설] ①나동선 1.6□, 2.0□기준이며, 풀박스 구멍에 비스너트를 사용 ②접속박스는 기존구멍을 이용, 비스너트를 사용한다. ③전선관에는 연결선을 감는 경우이며, 어스클램프를 사용한 경우에는 별도 계상하며, 접속박스의 본딩품은 박스의 수량으로 계상한다. ④풀박스 또는 반류의 본딩품은 전선관 규격별 수량으로 계상한다. ⑤철거 50%
		(신 설)						차. 금속닥트 신설 (m당)
								규 격		평 면 적		통신내선공
								60×30□ 이하 100×50□ " 150×55□ "		18 □ 50 □ 97.5 □		0.15 0.2 0.3
								200×75□ " 300×100□ " 400×150□ "		150 □ 300 □ 600 □		0.4 0.5 0.6
								500×185□ " 600×280□ " 700×370□ " 1,000×400□ "		925 □ 1,680 □ 2,590 □ 4,000 □		1.4 1.9 2.3 3.0
								절구 주변의 길이 3m " " 길이 4m " " 길이 5m		- - -		3.2 4.5 6.3
								[해설] ① 분기 Duct 및 L형 Duct는 개당 1m 공량으로 산정한다. ② 철판두께 1.6 ∼ 3.2□ 기준

장 절	현 행												제 · 개 정
제 3 장 선로시설공 사		(신 설)												카. 세대단자함 신설
														공 종	규격	단위	통 신 설비공	통 신 내선공	보통 인부	비고
														단자함 (외함)	200□×250□×100□이하 400□×450□×130□이하 700□×750□×150□이하 1000□×1100□×150□이하 1300□×1400□×180□이하 1600□×1700□×250□이하	개개개개개개		0.5 0.6 0.7 0.86 1.1 2.1	0.5 0.6 0.7 0.86 1.1 2.1
														단자반	6(4)Port 110 Block(25P)	대개	0.07 0.08		0.07 0.08
														[해설] ① 본품은 중간단자함, 층단자함, 동단자함 설치시 적용 ② 110용 Connecting Block(4P, 5P)취부는 110 Block 설치품에 포함 ③ 단자반 2개 동시 설치180%, 3개 260%, 4개초과시 초과 1개당 80% 가산 적용 ④ 단자함은 콘크리트 매입기준이며 노출은 본품의 80% ⑤ 접지시설공사, 성단 및 시험은 제외함

장 절	현 행				제 정
제 5 장 전송시설 공 사		(신 설)				5 -105 DSLAM장치 신설
						구 분	작 업 종 별	단 위	통신관련기사	통신산업기사	통신기능사
							입력전원측정	랙		0.08
							경보시험	PDP		0.46
						자 체	운용터미널자체셋팅 및 동작확인	대		0.41
							광전송특성시험	회선	0.4		0.35
						시 험	시스템의 절체기능시험	SYS		0.24
							EMS자체 셋업 및 DSLAM현재상태 확인시험	대		0.71
						대 국	ADSL 라인속도 측정	회선		0.02
						시 험	시스템 최종성능 감시시험	SYS		0.78
						[해 설] ① 기초공사, 장치설치는 5-59전송장치 신·증설품셈을, 콘넥타접속은 4-10 전자교환기 신·증설을, UTP케이블공사는 8-5네트워크신설 품셈을 각각적용한다. ② 철거 불용30%, 재사용 80%. ③ 절체는 150%적용 ④ 단위에서 SYS는 DSLAM 공통반 시스템을 말하며, 회선의 경우 광분야에서는 광송수신회선을 말하며, ADSL라인의경우는 가입자회선을 말함. ⑤ 시험성적서 작성은 시험후 결과를 기록하되 대국시험이 있을 경우에는 대국시험후에 작성하고, 자체 시험만 할경우에는 자체시험후에 작성한다.

장 절	현 행			제 정
제 6 장 통 신 용 전원공사		(신 설)			6 -16 통신용 구내 전력케이블 신설 (10m당)
					P.V.C 및 고무절연 외장케이블	통신케이블공
					600V 14□×1C 이하 600V 22□×1C 600V 30□×1C 600V 38□×1C 600V 50□×1C	0.2 0.26 0.3 0.36 0.43
					600V 60□×1C 600V 80□×1C 600V 100□×1C 600V 125□×1C 600V 150□×1C	0.49 0.6 0.71 0.84 0.97
					600V 200□×1C 600V 250□×1C 600V 325□×1C 600V 400□×1C 600V 500□×1C	1.17 1.42 1.72 2.05 2.4
					600V 600□×1C 600V 725□×1C 600V 850□×1C 600V 1,000□×1C	2.77 3.19 3.59 4.06
					[해 설] ① 본품셈은 포설품이며, 포설포박시는 본품의 148%적용 ② 전선관, Pit 부설기준이며, 작업높이 4m이상시는 1m초과시마다 5%가산적용 ③ 성단품 별도적용 ④ 2심은 140%, 3심은 200%, 4심은 260%, 5심은 320%, 6심은 380%, 7심은 440% ⑤ 8자케이블 포설시는 본품의 115%적용 ⑥ 증설 및 이설은 본품의 150%적용 ⑦ 연피케이블은 120%, 강대내장 케이블은 150%, 동심중성선형케이블(CNCV) 110% ⑧ 전압에 대한 가중율 적용 3.3□까지 10% 가산적용 6.6□까지 20% 가산적용 11 □까지 30% 가산적용 22 □까지 50% 가산적용 66□까지 80% 가산적용 ⑨ 철거 불용은 50%, 재사용 90%(단, 드럼감기품 포함) ⑩ 야간작업시 노임할증 및 품할증은 반드시 별도 계상할 것.

장 절	현 행			제 정
제 6 장 통 신 용 전원공사		(신 설)			6 -17 통신용 전력케이블 직선접속 (개소당 통신케이블공)
					규 격 (□)	600V			3,000V			6,000V			10,000V		15,000V		20,000V		66,000V
						1C	2C	3C	1C	2C	3C	1C	2C	3C	1C	3C	1C	3C	1C	3C	1C	3C
					5.5이하 8 " 14 " 22 " 30 "	0.16 0.19 0.22	0.20 0.28 0.29	0.26 0.34 0.36	0.20 0.22 0.28 0.31	0.28 0.29 0.37 0.40	0.34 0.36 0.46 0.50	0.24 0.26 0.32 0.37	0.32 0.34 0.44 0.49	0.40 0.43 0.55 0.61	0.29 0.36 0.41	0.48 0.60 0.69	0.40 0.46	0.66 0.76	0.49	0.81
					38 " 50 " 60 " 80 " 100 "	0.23 0.25 0.28 0.29 0.32	0.30 0.33 0.37 0.38 0.43	0.38 0.41 0.46 0.48 0.53	0.33 0.36 0.40 0.43 0.46	0.44 0.49 0.53	0.55 0.61 0.66 0.72 0.78	0.40 0.43 0.48 0.52 0.54	0.53 0.60 0.67	0.66 0.75 0.84 0.87 0.90	0.44 0.49 0.54 0.57 0.60	0.74 0.81 0.90 0.95 1.00	0.49 0.54 0.60 0.63 0.66	0.82 0.90 1.00 1.05 1.10	0.53 0.58 0.63 0.67 0.72	0.88 0.96 1.05 1.12 1.20	1.89	3.15
					125 " 150 " 200 " 250 " 325 "	0.36 0.40 0.43 0.49 0.54	0.48 0.53 0.58 0.65 0.72	0.60 0.66 0.72 0.81 0.90	0.51 0.57 0.62 0.71 0.79		0.87 0.96 1.10 1.18 1.32	0.60 0.66 0.78 0.88 0.94		1.00 1.10 1.30 1.40 1.60	0.66 0.73 0.81 0.95 1.07	1.10 1.22 1.35 1.58 1.78	0.72 0.81 0.90 1.40 1.17	1.20 1.35 1.50 1.74	0.78 0.83 0.96 1.12 1.26	1.30 1.39 1.47 1.55 1.64	2.40	3.98
					400 " 500 " 600 " 725 "	0.60 0.66 0.72 0.81			0.88 0.97 1.06 1.18			1.04 1.14 1.25 1.40			1.19 1.27 1.42 1.59		1.30 1.41 1.56 1.75		1.39 1.50 1.68 1.86
					850 " 1,000 " 2,000 "	0.90 1.08 1.08			1.32 1.58 1.58			1.56 1.87 1.87			1.77 2.10 2.10		1.92 2.34 2.34		2.05 2.49 2.49		4.10 4.98	6.80
					[해 설] ① 고압케이블 내압시험시 통신케이블공 0.1인 별도가산 ② 철거 70%, 해체 60%, 재배치 170%(철거 70%, 신설 100%) ③ 증설 및 이설 Y접속, T접속(절체)은 본품의 150%적용(Y접속, T접속등 절체에 따른 야간작업시 노임할증 및 품할증은 반드시 별도 계상할 것.)

장 절	현 행			제 정
제 6 장 통 신 용 전원공사		(신 설).			6 -18 통신용 전력케이블 단말처리 (개소당 통신케이블공)
					규 격 (□)	600V			3,000V			6,000V			10,000V		15,000V		20,000V		66,000V
						1C	2C	3C	1C	2C	3C	1C	2C	3C	1C	3C	1C	3C	1C	3C	1C	3C
					5.5이하 8 " 14 " 22 " 30 "	0.26 0.32 0.36	0.34 0.46 0.48	0.43 0.57 0.60	0.34 0.36 0.46 0.52	0.46 0.48 0.62 0.67	0.57 0.60 0.77 0.84	0.40 0.43 0.54 0.61	0.54 0.57 0.74 0.81	0.67 0.71 0.92 1.01	0.48 0.60 0.69	0.80 1.00 1.15	0.66 0.76	0.10 1.27	0.81	1.35
					38 " 50 " 60 " 80 " 100 "	0.38 0.41 0.46 0.49 0.53	0.50 0.55 0.61 0.64 0.71	0.63 0.69 0.76 0.80 0.89	0.55 0.60 0.67 0.72 0.76	0.74 0.81 0.88	0.92 1.01 1.10 1.20 1.30	0.66 0.72 0.80 0.86 0.90	0.88 1.00 1.12	1.10 1.25 1.40 1.45 1.50	0.74 0.81 0.90 0.95 1.00	1.23 1.35 1.50 1.58 1.67	0.82 0.90 1.00 1.05 1.10	1.37 1.50 1.67 1.75 1.83	0.88 0.96 1.05 1.12 1.20	1.47 1.60 1.75 1.87 2.00	3.1	5.2
					125 " 150 " 200 " 250 " 325 "	0.60 0.66 0.72 0.81 0.90	0.80 0.88 0.96 1.08 1.20	1.00 1.10 1.20 1.35 1.50	0.85 0.95 1.03 1.18 1.32		1.45 1.60 1.83 1.96 2.20	1.00 1.10 1.30 1.40 1.56		1.66 1.83 2.17 2.33 3.67	1.10 1.22 1.35 1.58 1.78	1.83 2.03 2.25 2.63 2.97	1.20 1.35 1.50 1.74 1.95	2.00 2.25 2.50 2.90	1.30 1.39 1.60 1.86 2.10	2.17 2.32 2.45 2.58 2.66	4.2	7.1
					400 " 500 " 600 " 725 "	1.00 1.10 1.20 1.35			1.46 1.61 1.76 1.97			1.73 1.90 2.08 2.34			1.98 2.12 2.37 2.65		2.16 2.35 2.60 2.92		2.32 2.50 2.80 3.10
					850 " 1,000 " 2,000 "	1.50 1.80 1.80			2.20 2.63 2.63			2.60 3.12 3.12			2.95 3.50 3.50		3.20 3.90 3.90		3.42 4.15 4.15		6.6 8.3	12.0
					[해 설] ① 케이블 헤드를 포함한 단말처리 기준 ② 압착단자만으로 단말처리시 신설공정에 한하여 본품의 30%를 적용(단, 살아있는 케이블은 본품 100%적용) ③ 증설 및 이설 Y접속(절체)은 본품의 150%적용(절체접속에 따른 야간작업시 노임할증 및 품할증은 반드시 계상할 것.)

장 절	현 행				제 정
제 6 장 통 신 용 전원공사		(신 설)				6 -19 밀폐고정형 납 축전지(VGS) (1) 500Ah이하 축전지 (조당)
						공 종	전 압 직 종	50V	120V	240V	380V
						소 운 반 배열 및 조립	통신설비공	3.18	7.63	15.26	24.11
							보 통 인 부	1.79	4.29	8.58	13.55
						(2) 1,200Ah이하 축전지 (조당)
						공 종	전 압 직 종	50V	120V	240V	380V
						소 운 반 배열 및 조립	통신설비공	4.66	11.18	22.36	35.32
							목 도	1.35	3.24	6.48	10.23
							보 통 인 부	1.35	3.24	6.48	10.23
						(3) 1,600Ah이하 축전지 (조당)
						공 종	전 압 직 종	50V	120V	240V	380V
						소 운 반 배열 및 조립	통신설비공	6.79	16.29	32.58	51.47
							목 도	2.24	5.37	10.74	16.96
							보 통 인 부	2.24	5.37	10.74	16.96
						(4) 2,400Ah이하 축전지 (조당)
						공 종	전 압 직 종	50V	120V	240V	380V
						소 운 반 배열 및 조립	통신설비공	8.74	20.97	41.94	66.26
							목 도	2.24	5.37	10.74	26.96
							보 통 인 부	2.62	6.28	12.56	19.84

장 절	현 행				제 정
제 6 장 통 신 용 전원공사		(신 설)				(5) 3,000Ah이하 축전지 (조당)
						공 종	전 압 직 종	50V	120V	240V	380V
						소 운 반 배열 및 조립	통신설비공	10.48	25.15	50.3	79.47
							목 도	2.68	6.43	12.86	20.31
							보 통 인 부	3.14	7.53	15.06	23.79
						[해 설] ① Rack, Duct 설치 배관 및 배선은 별도 계상한다. ② 철거품(불용 40%, 재사용 80%) ③ 이설은 본품의 140% ④ 단위에 있어 조당이라함은 개수에 관계없이 소요전압을 얻을 수 있는 수량을 합계한 것임. ⑤ 축전지 감시장치용 결합기 설치품은 개당 통신설비공 0.05인, 보통인부 0.01인을 적용

장 절	현 행				제 정
제 9 장 기 계 화 시 공		(신 설)				제9장 기계화 시공 9-1. 기계화시공 적용기준 가. 기계장비선정 1) 작업종류별
						작 업 종 류				기 계 장 비 종 류
						콘크리트주 건주등 교량첨가물 및 가공선로				오가크레인 절연바스켓트럭
						폴리모 콘크리트				트럭탑재형크레인, 크레인(트럭)
						운 반				덤프트럭
						지중케이블 포설 광케이블 공압포설				Winch 공압포설기, 공기압축기
						2) 표준기계장비 규모를 기준하여 설계시 적정공사비 산정과 기계화 시공의 합리적인 발전을 위해 당해공사규모 및 현장조건을 감안 시공방법을 선정한다. 나. 수 송 1) 기계장비를 공사현장까지 왕복 운반하는 수송비는 공사현장에서 가장 가까운 도청소재지(서울특별시, 직할시 포함)로부터 공사현장까지의 수송에 필요한 경비(공인된 수송비, 인건비 등 포함)를 계상한다. 다만, 부득이 곤란한 경우는 기계가 소재한다고 인정되는 가장 가까운 도청소재지로 부터의 수송비를 계상할 수 있다. 이때, 왕복수송비에는 시내에서 작업현장까지의 이동에 따른 비용이 포함되어야 한다. 2) 자주식 건설기계로서 자주로 이동할 경우의 수송비는 다음의 이동속도를 기준으로 하여 수송비를 계상하며, 이때의 경비는 기계장비 사용료와 운전경비의 합계액으로 한다.
							기종 도로구분	오가크레인 크레인(트럭) 절연바스켓트럭			덤프트럭		비 고
							포장도로(4차선) 포장도로(2차선) 포장도로 비포장도로(양호) 비포장도로(불량)	50 □/h 40 □/h 30 □/h 15 □/h 10 □/h			60 □/h 50 □/h 40 □/h 25 □/h 10 □/h

장 절	현 행			제 정
제 9 장 기 계 화 시 공		(신 설)			3) 운전사 노임 운전사(운전사, 중기운전사, 기계운전사 및 조수포함)의 노임은 상시 고용일 경우에 월전액 지급을 원칙으로 하며, 원가계산에 의한 예정가격 작성준칙(재경부 회계예규)에 의거 계상한다. 4) 기계경비의 보정 : 기계운전시간이 현장조건 및 공정계획상 연간 표준 가동시간보다 현저하게 저하될 경우에는 기계손료중 관리비와 운전경비중 인건비를 별도 계상할 수 있다. 5) 유류 가격은 해당지역의 고시가격으로 한다. 6) 기타사항은 표준품셈 토목부문 기계화시공을 준용한다. 9-2. 기계장비 작업능력 산정 가. 기본식 T = Tc/F 여기서 T : 작업계수 적용 산정후 1대당(본, 개, 개소, □) 작업소요시간(분) Tc : 1대당(본, 개, 개소, □) F = 1.0에서의 작업소요시간(분) F : 작업계수 나. 건주작업계수(F)
					현재상태	건 주 작 업 현 장 조 건	F
					양 호	1) 현장이 넓으며, 토질이 좋고 장애물과 지하 매설물이 없는 경우	0.9
					보 통	1) 현장이 협소하며, 장애물과 지하매설물이 없는 경우 2) 현장이 넓으며, 장애물이 있고 지하매설물이 없는 경우 3) 현장이 넓으며, 장애물이 없고 지하매설물이 있는 경우	0.7
					다 소 불 량	1) 현장이 넓으며, 장애물과 지하매설물이 있는 경우 2) 현장이 협소하며, 장애물이 있고 지하매설물이 없는 경우 3) 현장이 협소하며, 장애물이 없고 지하매설물이 있는 경우 4) 현장이 매우 협소하며, 장애물과 지하매설물이 없는 경우	0.6
					불 량	1) 현장이 협소하며, 장애물과 지하매설물이 있는 경우 2) 현장이 매우 협소하며, 장애물이 있고 지하매설물이 없는 경우 3) 현장이 매우 협소하며, 장애물은 없으나 지하매설물이 있는 경우	0.4
					매우불량	1) 현장이 협소하며, 지하에 물이나고 장애물이 있으며, 지하매설물이 2종류 이상 있는 경우	0.3

장 절	현 행				제 정
제 9 장 기 계 화 시 공		(신 설)				[해 설] ① 넓은 지역이란 도로폭이 3차선(편도) 이상이 되는 지역을 말한다. ② 협소한 지역이란 도로폭이 2차선(편도)이하의 지역을 말하며, 매우 협소한 지역이란 도로폭이 6m 이하인 지역을 말한다. ③ 장애물이란 건물·시설구조물(전선로 포함) 등으로 안전관리를 요하는 것을 말한다. ④ 지하 매설물이란 다음에 준하는 것으로, 굴착작업시 안전관리를 요하는 것을 말한다. ·상수도관 ·하수도관 ·가스관 ·통신케이블 ·가로등용 케이블 ·지중전력선 ·기타 지하매설물 등 ⑤ 지하매설물 유무 표면상태(지중공사실적 참조)에 따라 추정설계하고 시공중 확인된 상태에 따라 설계 변경하여야 한다. ⑥ 작업계수(F)는 공량 및 기계사용 시간에 모두 적용하며, 이 계수 적용시는 주택가, 번화가 할증은 적용하지 아니한다. 다. 건주공사외(지중케이블, Poleㅣight 건주등)의 작업계수
						현장상태	작 업 현 장 조 건	F
						양 호	현장이 넓으며 장애물이 없는 경우	0.9
						보 통	1) 현장이 협소하며, 장애물이 없는 경우 2) 현장이 넓으며, 장애물이 있는 경우	0.7
						불 량	1) 현장이 협소하며, 장애물이 있는 경우 2) 매우 협소한 경우	0.6
						[해 설] ① 넓은 지역이란 도로폭이 3차선(편도) 이상이 되는 지역을 말한다. ② 협소한 지역이란 도로폭이 2차선(편도)이하의 지역을 말하며, 매우 협소한 지역이란 도로폭이 6m 이하인 지역을 말한다. ③ 장애물이란 건물·시설구조물(전선로 포함) 등으로 안전관리를 요하는 것을 말한다. ④ 작업계수(F)는 공량 및 기계사용 시간에 모두 적용하며, 이 계수 적용시는 주택가, 번화가 할증은 적용하지 아니한다.

장 절	현 행			제 정
제10장 기계경비 산 정		(신 설)			제10장 기계경비 산정 10-1. 기계장비의 경비 산정 가. 용어 정의 1) 상 각 비 : 기계의 사용에 따르는 가치의 감가액을 말한다. 2) 정 비 비 : 기계를 사용함에 따라 발생하는 고장 또는 성능 저하 부분의 회복을 목적으로 하는 분해수리 등 장비와 기계기능을 유지하기 위한 정기 또는 수시 정비에 소요되는 비용을 말한다. 3) 정비비율 : 기계의 경제적 내용 시간 동안에 소요되는 정비비 누계액의 기계 취득 가격에 대한 비율을 말한다. 4) 관 리 비 : 보유한 기계를 관리하는데 필요로 하는 이자 및 보관 격납비용을 말한다. 5) 연간관리비율 : 연간 소요되는 기계관리비의 평균 취득가격에 대한 비율을 말한다. 6) 평균 취득가격 : 1.1 × 경제적내용년수 ／ 0.9 취득가격 × □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 로 계산한 값을 말한다. 2 × 경제적내용년수 7) 취득가격 : 수입가격에 대하여는 C.I.F 가격에 인정할 수 있는 수입에 따르는 제경비를 포함한 가격으로 하고 국산 기계는 표준규격에 의한 표준시가로 한다. 8) 경제적 내용시간 : 잔존율이 취득가격의 10%인 경우에 경제적 사용이 가능하다고 인정되는 운전시간을 말한다. 9) 잔존율 : 경제적 내용시간이 끝날때의 기계 잔존가치의 취득가격에 대한 비율을 말하며 0.1로 한다. 10) 연간표준가동시간 : 기계가 년간 운전하는데 가장 표준이라고 인정되는 시간을 말한다. 11) 경제적 내용년수 : 경제적 내용시간을 년간 표준 가동시간으로 나눈 값을 말한다. 12) 시간당 손료 : 손료 산정의 시간당 손료계수 합계에는 시간당 상각비계수, 정비비계수 및 평균 취득가격에 의한 시간당 관리비 계수가 포함된 것으로서 시간당 손료는 취득 가격에 시간당 손료 계수의 합계를 곱한 값을 말한다.(원 미만의 값은 절사한다.)

장 절	현 행			제 정
제10장 기계경비 산 정		(신 설)			나. 경비적산요령 1) 기계경비 : 기계손료, 운전경비 및 수송비의 합계액으로 하되 특히 필요하다고 인정될 때에는 조립 및 분해조립비용을 포함한다. 2) 기계손료 : 상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 한다. 다만, 관리비에 대하여는 1일 8시간을 초과할 경우라도 8시간으로 계산하여야 한다. 3) 운전경비 : 기계를 사용하는데 필요한 다음 각호 경비의 합계액으로 한다. 가) 연료, 전력, 윤활유등 나) 운전수 및 조수의 급여 또는 임금과 기타 운전 노무비 다) 정비비에 포함되지 않는 소모품비 4) 기계장비가격 가) 기계장비가격은 국산기계는 공장도 가격(원)으로, 도입기계는 불화로 표시하고 연도초 최초로 외국환은행이 고시하는 환율을 적용 시행한다. 단, 5%이상의 증감이 있을 때에는 건설기계 가격을 조정할 수 있다. 나) 기계경비 가격을 원화로 환산할 경우에는 1,000원 미만은 절사한다. 5) 기타사항은 표준품셈 토목부문(기계경비 산정)을 준용한다. 10-2. 손료산정 가. 기계장비 시간당 계수
					구분 장비명	규격 (톤)	내용시간 (Hr)	연간표준가동시간(Hr)	상각 비율	정비 비율	연간관 리비율	시간당(10-7)
												상각비	정비비	관리비	계
					오가크레인	2.9	4,750	950	0.9	0.7	0.14	1,894	1,473	943	4,310
					트럭탑재형크레인	3	6,000	1,200	0.9	0.7	0.14	1,500	1,166	746	3,412
						5	6,000	1,200	0.9	0.7	0.14	1,500	1,166	746	3,412
					크레인(트럭)	10	8,400	1,400	0.9	0.7	0.14	1,071	833	621	2,525
						15	8,400	1,400	0.9	0.7	0.14	1,071	833	621	2,525
						20	8,400	1,400	0.9	0.7	0.14	1,071	833	621	2,525
						25	9,800	1,400	0.9	0.7	0.14	918	714	614	2,246
						30	12,600	1,400	0.9	0.7	0.14	714	556	600	1,870
						35	12,600	1,400	0.9	0.7	0.14	714	556	600	1,870
					절연바스켓트럭	5	9,000	1,500	0.9	0.7	0.14	1,000	778	582	2,361
					덤프트럭 (8t카고)	2.5	6,000	2,000	0.9	0.96	0.14	1,500	1,600	490	3,590
						4.5	6,000	2,000	0.9	0.96	0.14	1,500	1,600	490	3,590
						8	6,400	2,000	0.9	0.96	0.14	1,406	1,500	483	3,389
					Winch	5	8,000	1,000	0.9	1.2	0.14	1,125	1,500	848	3,473
						20	8,000	1,000	0.9	1.2	0.14	1,125	1,500	848	3,473
					레카	5	7,000	1,000	0.9	0.45	0.14	1,285	642	860	2,787
					공기압축기(□/min)	10.3	12,000	1,200	0.9	0.7	0.14	750	583	694	2,027
						17.0	12,000	1,200	0.9	0.7	0.14	750	583	694	2,027
					공압포설기(□/min)	10.3	3,000	350	0.9	1.2	0.14	3,000	4,000	2,411	9,411

장 절	현 행			제 정
제10장 기계경비 산 정		(신 설)			10-3. 운전경비 산정 가. 장비연료 및 운전원
					장비명	규격 (톤)	주연료 (L/Hr)	잡품:주연료의%	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	중기조장 (인/일)	타이어시 간당손률
					오가크레인	2.9	6.1	38	1	1	-	0.00066
					트럭탑재형크레인	3	3.9	20	1	-	-	0.00066
						5	6.4	20	1	-	-	0.00066
					크레인(트럭)	10	4.8	38	1	1	0.2	-
						15	5.9	38	1	1	0.2	-
						20	6.8	38	1	1	0.2	-
						25	7.7	38	1	1	0.2	-
						30	9.7	38	1	1	0.2	-
						35	9.7	38	1	1	0.2	-
					절연바스켓트럭	5	7.2	35	1	1	-	-
					덤프트럭	2.5	3.8	44	1	-	-	-
						4.5	6.7	44	1	-	-	-
						8	12.4	44	1	-	-	-
					Winch	5	3.0	20	1	-	-	-
						20	16.3	20	1	1	-	-
					레카	5	6.4	35	-	-	-	-
					공기압축기(□/min)	10.3	13.9	20	1	-	-	-
						17.0	23.0	20	1	-	-	-
					공압포설기(□/min)	10.3	-	-	1	-	-	-
					[해 설] ① 운전경비라 함은 주연료, 잡품, 조종원, 조수, 중기조장, 손률, 인건비의 합계액임 ② 주연료(휘발유 및 경유)는 시간당 소비량을 말하며, 엔진부하율(Load Factor) 70∼80%, 실작업시간은 50/60을 각각 기준으로하여 산정한 것임. ③ 기계장비를 공사현장까지 왕복운송시 운전원, 조수 및 연료비는 별도 ④ 잡품이라함은 엔진유, 기어유, 유압유, 구리스, 넝마등으로 시간당 소비량을 주연료비의 비율로 표기한 것임. ⑤ 보조엔진에 사용되는 유류는 위의 표에 포함되어 있음

장 절	현 행			제 정
제10장 기계경비 산 정		(신 설)
					4. 장비가격
					장 비 명		규격(톤)	장비가격
					오가크레인		2.9	61,500,000원
					크레인(트럭)		3	17,263,000원
							35	171,784（
					절연바스켓트럭		5	89,000,000원
					덤프트럭		2.5	9,830,300원
							8	23,100,000원(카고)
					Winch		2	25,000,000원(장력계)
							20	81,125（
					공압포설기		10.3	43,000,000원

2000년도 통신부문 표준품셈 개정 목록

(2001. 1. 1부터 적용)

ㅇ개정 141건, 항목폐지11건

개 정 내 용	항 목 명		개 정 내 용	항 목 명
내용추가, 삭제, 변경, 직종명, 해설변경등	1-5 수량의 계산 1-6 재료의 할증율 1-12 잡품 및 소모재료 1-16 품의할증 1-26 시공직종 3-16 옥내케이블 신설 3-19 케이블 국내성단 3-29 기기신설 3-49 광섬유 케이블 설치 3-60 열선감지기 및 경보수신제어장치 신설 3-61 구내통신배관(선)공사 4-10 전자교환기 신·증설(공통) 5-59 전송장치 신·증설 5-80 TV 및 FM 급전선 설치 5-89 TV공동시청안테나 및 종합유선방송설비신·증설 8-5 네트워크 신설		항목명 변경(10건)	3-30 옥외용 배선반 단자함 신설 3-31 옥내용 배선반 단자함 신설 5-40 항공계기착륙장치용 무선표지기 표준형 8Loop 신설(ILS) 방위각 5-41 항공계기착륙장치용 무선표지기 NULL Reference신설(4S 활공각) 5-42 항공초단파 전방향 무선표지기(VOR 200RD) 신설 5-43 전술항법 보조장치 (TACAN) 신설 5-44 항공계기착륙장치 방위각비행 점검조정 5-45 항공계기착륙장치 활공각 비행점검 및 조정 5-46 항공계기착륙장치 내방표지소 비행점검 및 조정 5-47 항공계기착륙장치 외방표지소 비행점검 및 조정
항목폐지(11건)	4-1 자동교환기(EMD) 신·증설 4-2 X-BAR 구내자동교환기 4-3 자동교환기(ST식 A형) 신·증설 4-4 간이 자동교환기(ST식 A형) 신·증설 4-5 H형 구내자동교환기 4-6 장거리 자동전화(DDD) 및 국제반자동교환기 신·증설 4-7 수동교환기 신·증설 4-8 교환기 부속장치 4-9 자동교환기 부분품 7-1 자동교환기(EMD) 신·증설 7-2 자동교환기(ST식 A형) 신·증설
			직종명 변경 (특별인부→통신외선공) (보통인부→특별인부)	3-23 콘크리트 트라프 부설 3-24 콘크리트 전선관 부설등
			(통신기사1급→통신관련기사) (통신기사2급→통신관련산업기사) (통신기능사→통신관련기능사)	국가기술자격법 개정에따라 전항목 공종의 직종명을 변경함

2000년도 표준품셈 개정

장 절	현 행				개 정
제 1 장 적용기준		1-6 재료의 할증율 전기통신재료				1-6 재료의 할증율 전기통신재료
		종 류	할증율(%)			종 류	할증율(%)	철거손실율(%)
						구 내 선 구 내 케 이 블 외 선 케 이 블(옥외선등) 합성수지전선관(구내) PVC, PE 또는 합성수지파형전선관(파상형 경질 폴리에틸렌) 합 성 수 지 관 소 켓 트 점 퍼 선	10 5 3 10 3 10 5	- - 2.5 - - - 2.5
		옥 내 전 화 선 옥 외 전 화 선 합 성 수 지 관(옥 외) 합 성 수 지 관(옥 내) 합 성 수 지 관 소 켓 트 점 퍼 선	5 3 2 3 3 5
						테 이 프 류 땜 납 류 지 관 25 회 선 접 속 자(콘 넥 타 포 함) 랫 싱 와 이 어 조 가 선(철 강)	2 3 2 2 5 4
		테 이 프 류 땜 납 류 지 관 25 회 선 접 속 자(콘 넥 타 포 함) 랫 싱 와 이 어 조 가 선(철 강)	2 3 2 2 5 4
		애 자 류 100개 미 만 100개 이 상 200개 이 상 500개 이 상 1,000개 이 상	5 4 3 1.5 1			애 자 류 100개 미 만 100개 이 상 200개 이 상 500개 이 상 1,000개 이 상	5 4 3 1.5 1
		가 공 선 로 철 물 류 100개 미 만 100개 이 상 200개 이 상 500개 이 상 1,000개 이 상	3 2.5 2 1.5 1			가 공 선 로 철 물 류 100개 미 만 100개 이 상 200개 이 상 500개 이 상 1,000개 이 상	3 2.5 2 1.5 1
						케 이 블	3	1.5
		케 이 블 철 거 케 이 블(불 용) 100m당	3 0.2(할 감)
		(신 설)				[해 설] ㅇ철거손실율이란 통신시설공사에서 철거작업시 발생하는 폐자재를 환입할 때 재료의 파손, 손실, 망실 및 일부 부식등에 의한 손실율을 말함.

장 절	현 행	개 정
제 1 장 적용기준	1-5 수량의 계산 가. 수량은 C.G.S 단위를 사용한다. (생 략)	1-5 수량의 계산 가. 수량은 M.K.S 단위를 사용한다. (현행과 같음)
	1-12 잡품 및 소모재료 잡품 및 소모재료는 설계내역에 표시하여 계상한다. 단, 동력 및 조명공사 부문에서 계상이 어렵고 금액이 근소한 조명공사의 소모품(땜납, 페스트, 테이프류, 토취램프용 휘발유, 잡나사등)에 대해서는 직접재료비(전선과 배관자재)의 2%까지 계상할 수 있다.	1-12 잡품 및 소모재료 잡품 및 소모재료는 설계내역에 표시하여 계상한다. 단, 계상이 어렵고 금액이 근소한 공사의 소모품(땜납, 페스트, 테이프류, 토취램프용 휘발유, 잡나사등)에 대해서는 직접재료비(전선과 배관자재)의 2%까지 계상할 수 있다.
	1-16 품의 할증 바. 야간작업 공사성질상 부득이 야간작업을 하여야 할 경우에는 작업능률 저하를 20% 계상한다. (신 설)	1-16 품의 할증 바. 야간작업 공사성질상 부득이 야간작업을 하여야 할 경우에는 작업능률 저하를 20% 계상하고, 노임은 관련 법령에 따라 별도 계상한다. (작업능율저하 20%일 경우 적용예시 : 1/1-0.2 = 1.25)
	1-26 시공직종 가. 기술자 (1)현장기술자(기사1급, 2급)의 품은 표준품셈에 명시된바에 따라 계상한다. (2)(생 략) (3)기사1급 및 2급의 적용구분은 관계법령 또는 규정에 따라 계상한다. (4)현장기사(1급 및 2급)의 직종구분과 자격에 대하여는 국가기술자격법에 준한다. (신 설)	1-26 시공직종 가. 기술자 (1)통신기술자(통신관련기사, 통신관련산업기사)의 품은 표준품셈에 명시된바에 따라계상한다. (2)(현행과 같음) (3)통신관련기사 및 통신관련산업기사의 적용구분은 관계법령 또는 규정에 따라 계상한다. (4)통신관련기사 및 통신관련산업기사의 직종구분과 자격에 대하여는 국가기술자격법에 준한다. 통신관련기사 : 정보통신공사업법상의 통신기술 자격자(기사)로서 전기통신설비의 시험·측정·조정등에서 종사하는 사람.(광단말장치 및 광중계장치 제외) 통신관련산업기사 : 정보통신공사업법상의 통신기술 자격자(산업기사)로서 전기통신설비의 시험·측정·조정등에서 종사하는 사람.(광단말장치 및 광중계장치 제외)

장 절	현 행					개 정
제 1 장 적용기준		1-26 시공직종 나. 기능공					1-26 시공직종 나. 기능공
		직 종	구 분				직 종	구 분
		통신외선공	전주, 조가선, 지하 및 가공케이블, 나선로등의 시공 및 보수				통신외선공	전주, PE내관(전선관)포설, 조가선, 나선로등의 시공 및 보수에 종사하는 사람.
		통신내선공	전선설치, 실내배관, 배선 시공 및 보수				통신내선공	(현행과 같음)
		통신설비공	무선 및 반송기기, 영상, 음향, 정보설비 시공 및 보수				통신설비공	□
		통신케이블공	각종케이블의 가설, 포설, 접속, 연공, 시험 및 보수				통신케이블공	□
		무선안테나공	철탑, 각종 안테나의 설치 시공 및 보수				무선안테나공	□
		다. 특수기술자 (생 략)					다. 특수기술자 (현행과 같음)
전항목 전공종	통신기사 1급 통신기사 2급 통신기능사					통신관련기사 통신관련산업기사 통신관련기능사
제 4 장 교환시설 공 사
		4-1 자동교환기(EMD) 신·증설 4-2 X-BAR 구내자동교환기 4-3 자동교환기(ST식 A형) 신·증설 4-4 간이 자동교환기(ST식 A형) 신·증설 4-5 H형 구내자동교환기 4-6 장거리 자동전화(DDD) 및 국제반자동교환기 신·증설 4-7 수동교환기 신·증설 4-8 교환기 부속장치 4-9 자동교환기 부분품					삭제 삭제 삭제 삭제 삭제 삭제 삭제 삭제 삭제
제 7 장 시설유지 공 사
		7-1 자동교환기(EMD) 신·증설 7-2 자동교환기(ST식 A형) 신·증설					삭제 삭제

장 절		현 행					개 정
제 3 장 선로시설 공 사		3-16 옥내케이블 신설 (10m당)					3-16 옥내케이블 신설
		직 종 규 격	통신케이블공	통신내선공			(현행과 같음)
		PVC 옥내전화선 4P 이하 PVC 케 이 블 10P " " " 20P " " " 30P " " " 50P " " " 100P "	- 0.18 0.22 0.23 0.32 0.45	0.15 - - - - -
		PVC 케 이 블 200P 이하 " " 300P " " " 400P " " " 600P "	1.1 1.6 2.2 3.3	- - - -
		[해 설] ① ∼ ⑦ (생 략) (신 설) (신 설)					[해 설] ① ∼ ⑦ (현행과 같음) ⑧ 8자포설은 본품의 115% 적용 ⑨ 본품셈은 포설품이며, 포설포박시는 본품의 148%적용

장 절	현 행					개 정
제 3 장 선로시설 공 사		3-19 케이블 국내성단 가. 외부케이블 직접성단시 (생 략) 나. 외부케이블과 성단케이블 접속시 (조당)					3-19 케이블 국내성단 가. 외부케이블 직접성단시 (현행과 같음) 나. 외부케이블과 성단케이블 접속시
		규 격	통신케이블공	보 통 인 부			(현행과 같음)
		5P 이하 10P " 20P " 25P " 30P "	0.38 0.4 0.44 0.46 0.48	0.38 0.4 0.44 0.46 0.48
		50P 이하 100P " 200P " 300P " 400P "	0.69 1.46 2.42 3.4 5.32	0.56 1.07 1.65 2.24 3.78
		600P 이하 900P " 1,200P " 1,500P " 1,800P "	7.35 9.9 11.55 15.19 18.84	5.39 7.2 8.4 11.1 13.8
		2,100P 이하 2,400P " 2,700P " 3,000P " 3,200P " 3,600P "	21.24 23.7 25.2 27.52 28.94 32.18	15.6 17.4 17.82 19.47 20.47 22.77
		[해 설] ① 외부케이블에서 각종의 주단자함, 피뢰탄기, 탄기반취부 및 심선의 배선 호밍·접속(남땜·랩핑)품 포함 ② ∼ ④ (생 략)					[해 설] ① 외부케이블에서 각종의 주단자함내의 피뢰탄기, 탄기반취부 및 심선의 배선 호밍·접속(남땜·랩핑)품 포함 ② ∼ ④ (현행과 같음)

장 절	현 행										개 정
제 3 장 선로시설 공 사		3 - 23 콘크리트 트라프 부설										3 - 23 콘크리트 트라프 부설
			(10m당)										(10m당)
			콘 크 리 트 트 라 프		특 별 인 부								콘 크 리 트 트 라 프		통 신 외 선 공
			내경 90□ × 75□ 이하 120□ × 75□ 이하 150□ × 90□ 이하 150□ × 120□ 이하		0.48 0.52 0.72 0.76								내경 90□ × 75□ 이하 120□ × 75□ 이하 150□ × 90□ 이하 150□ × 120□ 이하		(현행과 같음)
			150□ × 170□ 이하 200□ × 90□ 이하 200□ × 170□ 이하 270□ × 170□ 이하		0.98 1.2 1.5 1.7								150□ × 170□ 이하 200□ × 90□ 이하 200□ × 170□ 이하 270□ × 170□ 이하
			290□ × 170□ 이하 300□ × 170□ 이하 400□ × 215□ 이하		2.1 2.2 2.7								290□ × 170□ 이하 300□ × 170□ 이하 400□ × 215□ 이하
		3 - 24 콘크리트 전선관 부설										3 - 24 콘크리트 전선관 부설
			(10m당)										(10m당)
			콘크리트 전선관 부설	특 별 인 부		보 통 인 부							콘크리트 전선관 부설	통 신 외 선 공		특 별 인 부
			4 공 관 이 하 6 " 8 " 10 " 12 "	1.35 1.75 1.75 1.75 3.5		1.35 1.75 1.75 1.75 3.5							4 공 관 이 하 6 " 8 " 10 " 12 "	(현행과 같음)		(현행과 같음)
			16 " 20 " 24 " 30 " 40 "	3.5 3.5 5.25 5.25 7		3.5 3.5 5.25 5.25 7							16 " 20 " 24 " 30 " 40 "

장 절	현 행							개 정 (안)
제 3 장 선로시설 공 사		3 - 25 흄관 부설 (생 략) (신 설)							3 - 25 흄관 및 강관부설 가. 흄관부설 (현행과 같음) 나. 반원흄관 및 강관 부설 (10m당)
										구 분	배전전공
										□75 이 하 □100 이 하	1.3 1.52
										□150 이 하 □200 이 하	1.88 2.22
										□250 이 하 □300 이 하	2.99 3.3
									[해 설] ① 나사이음식과 용접식 접합시는 본품의 150%적용. ② 그외는 PVC관부설 해설을 준용.
제 3 장 선로시설 공 사		3 - 26 PVC관 부설							3 - 26 PVC관 부설
		(생 략) [해 설] ① 3-23∼26까지 본 해설을 준용하며 터파기, 되메우기 및 잔토 처리품 별도 ② 반매입, 지표식, 지중식 공히 준용함 ③ 관로 600mm, 800mm, 1,200mm공히 준용함 ④ 철거(불용 50%, 재사용 80%) ⑤ 2열동시 180%, 3열 260%, 4열 340%, 4열 초과하는 경우 초과 1열당 80% 가산 ⑥ 접합품 포함(나사이음식 접합은 본품의 130%) ⑦ 강관부설은 상공부 소관 기계설비부문 3-37강관 부설품을 적용함 ⑧ 반원 흄관포설은 3-25 준용 ⑨ 교량첨가 및 지하작업의 위험할증율 적용은 별도							(현행과 같음) [해 설] ① 콘크리트트라프부설, 콘크리트전선관부설, 흄관부설도 본 해설을 준용하며, 터파기 되메우기 및 잔토처리(현장밖으로 처리할 경우 운반비 및 적상, 적하비용은 별도 계상)는 별도 계상한다. 삭제 삭제 ② 철거(불용 50%, 재사용 80%) ③ 2열동시 180%, 3열 260%, 4열 340%, 4열 초과하는 경우 초과 1열당 80% 가산 ④ 접착제에 의한 접합 또는 콘크리트 타설에 의한 수평조정등은 본품에포함되었으나(콘크리트 타설품은 별도), 나사이음식접합은 본품의 130% 적용 삭제 삭제 ⑤ 교량첨가 및 지하작업의 위험할증율 적용은 별도

장 절	현 행							개 정 (안)
제 3 장 선로시설 공 사		3-29 기기신설 (개당)							3-29 기기신설 (개당)
		종 별	통신케이블공	통신내선공	보통인부	비 고			종 별	통신케이블공	통신내선공	보통인부	비 고
		보안기 전화기자석 " 공전 " 자동 " 개별 " 지령 방폭형 전화기 강력전화기(유도방지장치포함)	- - - - - - - -	0.2 0.3 0.2 0.04 0.5 0.5 0.5 1	- - - - - - - -				보안기 전화기자석 " 공전 " 자동 " 개별 " 지령 방폭형 전화기 강력전화기(유도방지장치포함)	(현행과같음)	(현행과같음)	(현행과같음)
		방수,방폭,방진,함체 전환기 운전지령장치(모장치) " (자장치) Dial 전기시계주기계 종시계 300-400mm편면 " 600mm편면 " 600mm양면 " 900mm이상평면 " " 양면	- - - - - - - - - - -	0.5 0.15 11 1.5 0.15 4.1 0.63 0.79 1.2 2.4 4.7	- - - - - - - - - - -	세렉터포함 "			방수,방폭,방진,함체 전환기 운전지령장치(모장치) " (자장치) Dial 전기시계주기계 종시계 300-400mm편면 " 600mm편면 " 600mm양면 " 900mm이상평면 " " 양면				(현행과같음)
		부저 전령 100mm - 200mm 모터싸이렌(마그넷싸이렌포함) 누름단추 옥외용 고성전화기 확성기연락용 3권변성기 통표폐쇄기 쌍신폐쇄기	- - - - - - - -	0.08 0.16 1.6 0.16 0.7 3 3.7 1.6	- - - - - - 1.25 1.25	보안기 접지제외			부저 전령 100mm - 200mm 모터싸이렌(마그넷싸이렌 포함) 누름단추 옥외용 고성전화기 확성기연락용 3권변성기 통표폐쇄기 쌍신폐쇄기
		전화용콘센트(4극매입용) 연락용주장치 20회로이하 (인터폰장치) 10회로이하 역 용 모사전신기 탁상용 " 거치용	- 2 1 - 2 8	0.07 1 1 3.6 1 3	- - - - - -				전화용콘센트(4극매입용) 연락용주장치 20회로이하 (인터폰장치) 10회로이하 역 용 모사전신기 탁상용 " 거치용
		인쇄전신기 간이교환장치 주장치20회로이하 10회로이하 버튼전화기 (신 설)	2 2 2 0.5	1 2 1 -	- - - -				인쇄전신기 간이교환장치 주장치20회로이하 10회로이하 버튼전화기 비디오폰		0.25	-
		[해 설] ① ∼ ④ (생 략) ⑤ 전화기(자동)설치시 적용되는 본품은 콘센트설치 포함품이며, 미포함시는 본품의 70%적용 (신 설)							[해 설] ① ∼ ④ (현행과 같음) ⑤ 전화기 설치품에는 콘센트 설치품이 포함되었으며(자동전화기는 제외), 미포함시는 본품의 70%적용 ⑥ 비디오폰 설치는 콘크리트 매입기준이며 노출은 본품의 80%적용하고, 결선 및 시험조정을 포함(외함 설치품은 별도 적용)

장 절	현 행						개 정 (안)
제 3 장 선로시설 공 사		3-30 옥외용 배선반 단자함 신설 (단위 : 개당)						3-30 배선반 단자함 신설
		단 자 종 별		통신케이블공	보통인부			(현행과 같음)
		단 자 함	15P 이하 25P " 50P " 100P " 150P " 200P "	0.34 0.36 0.65 0.69 0.78 0.82	0.17 0.18 0.45 0.49 0.54 0.59
			250P 이하 300P " 350P " 400P " 450P " 500P " 600P "	0.89 0.97 1.06 1.15 1.25 1.36 1.61	0.64 0.69 0.74 0.8 0.86 0.93 1.09
		배 선 함	10P 이하 50P "	0.65 0.72	0.45 0.45
		종말단자	10P 이하 25P "	0.2 0.24	0.1 0.12
		[해 설] ① ∼ ④ (생 략) ⑤ 기설 단자함에 케이블 수용품은 국내성단(직접성단)품의 50%적용 ⑥ ∼ ⑫ (생 략)						[해 설] ① ∼ ④ (현행과 같음) ⑤ 구내 기설단자함에 케이블 수용시 국내성단(외부케이블 직접성단)품 적용 ⑥ ∼ ⑫ (현행과 같음)
	3-31 옥내용 배선반 단자함 신설						3-31 배선반 단자판 신설

장 절	현 행												개 정
제 3 장 선로시설 공 사		3-49 광섬유 케이블 설치												3-49 광섬유 케이블 설치
		공 종	규 격	단 위	통신 기사 1급	광케 이블 설치사	통신 외선 공	통신 설비 공	배관 공	특수 인부	보통 인부			공 종	규 격	단 위	통신관련 기사	광케이블 설치사	통신 외선 공	통신 설비 공	통신외선 공	특수 인부	보통 인부
		내관포설	22□이하 PVC관 28□이하 PVC관 36□이하 PVC관	100m " "	- - -	- - -	- - -	- - -	4.9 5.2 5.6	- - -	- - -			내관포설	22□이하 PVC관 28□이하 PVC관 36□이하 PVC관	100m " "		(현	행	과	같	음)
			23□이하 PE관 28□이하 PE관 36□이하 PE관	" " "	- - -	- - -	- - -	- - -	0.45 0.48 0.51	- - -	0.5 0.53 0.57				23□이하 PE관 28□이하 PE관 36□이하 PE관	" " "
		관로 케이블포설	광섬유케이블포설	"	-	0.83	-	-	-	-	2.1			관로 케이블포설	인력견인포설	"
		케이블접속	광섬유케이블 코어접속	코어당	-	0.11	-	-	-	0.11	-			케이블접속	코어접속	코어당
															절체접속	"	-	0.49	-	-	-	0.44	-
		견인선포설	4□	100m	-	-	0.28	-	-	-	0.42			견인선포설	4□	100m
		외피접속		개소당	-	0.67	-	-	-	0.31	-			외피접속		개소당
		광섬유 케이블시험	접 속 후 시 험 최 종 시 험 광대역폭 측정	코어당 " "	- - 0.28	0.15 0.25 0.14	- - -	- - -	- - -	0.13 0.2 0.21	- - -			광섬유 케이블시험	접 속 후 시 험 최 종 시 험 광대역폭 측정	코어당 " "
		분배함및 저장함설치		개소당	-	-	-	0.09	-	-	0.09			분배함및 저장함설치		개소당
		국내성단		코어당	-	0.17	-	-	-	0.13	-			국내성단		코어당
		[해 설] ① ∼ ⑧ (생 략) ⑨ 케이블 접속품은 중심지지선 및 금속심선 접속품을 포함, 외피접속품은 단말처리품 포함. ⑩ ∼ (생 략) (신 설)												[해 설] ① ∼ ⑧ (현행과 같음) ⑨ 케이블 접속품은 중심지지선 및 금속심선 접속품을 포함, 외피접속품은 단말처리품 포함되었으며, 분기케이블 인입없이 외피해체후 재접속은 외피접속품의 70%적용하고 1분기 추가마다 외피접속품의 30%씩을 외피해체후재접속품에 가산 ⑩ ∼ (현행과 같음) 절체접속품셈에는 코아대조품이 포함되었음.

장 절	현 행							개 정
제 3 장 선로시설 공 사		3-58 합성수지 파형관 부설							3-58 합성수지 파형관 부설
			(10m당)
			구 분	배 관 공	보 통 인 부					(현행과 같음)
			50□ 이 하 80□ "	0.12 0.15	0.29 0.35
			100□ " 125□ "	0.18 0.25	0.57 0.77
			150□ " 175□ " 200□ "	0.3 0.36 0.41	0.97 1.17 1.29
		[해 설] ① 본품은 ROLL식으로 감겨있는 합성수지 파형관의 지중포설 기준임. ② 반매입, 지표식, 지중식 공히 준용함 ③ 관로 600mm, 800mm, 1,200mm공히 준용함 ④ 철거(불용 50%, 재사용 80%) ⑤ 2열동시 180%, 3열 260%, 4열 340%, 4열 초과하는 경우 초과 1열당 80% 가산 ⑥ 접합품 포함(나사이음식 접합은 본품의 130%) ⑦ 강관부설은 상공부 소관 기계설비부문 3-37강관 부설품을 적용함 ⑧ 반원 흄관포설은 3-25 준용 ⑨ 교량첨가 및 지하작업의 위험할증율 적용은 별도							[해 설] ① 본품은 ROLL식으로 감겨있는 합성수지 파형관을 지중포설하는 것을 기준한 것으로 터파기, 되메우기 및 잔토처리 품은 별도 계상 ② 내관이 있는 경우 내관이음은 개소당 통신케이블공, 배관공, 보통인부 각각 0.12인 적용(관입구 다듬기 및 외피탈피 포함) ③ 나사이음식 접합 또는 볼트넛트 이음식 접합은 개소당 통신외선공 0.12 보통인부 0.12 적용 ④ 철거(불용 50%, 재사용 80%) ⑤ 2열동시 180%, 3열 260%, 4열 340%, 4열 초과하는 경우 초과 1열당 80% 가산

장 절	현 행						개 정
제 3 장 선로시설 공 사		3-60 열선감지기 및 경보수신제어장치 신설						3-60 열선감지기 및 경보수신제어장치 신설
		구 분	단 위	통신내선공	보 통 인 부			PVC관 규 격	단 위	통신외선공	보 통 인 부
		열선감지기 경보수신제어장치	대 회선	0.22 0.8	- 0.4			열선감지기 경보수신제어장치	대 회선	(현행과 같음)	(현행과 같음)
		[해 설] ① 열선감지기는 도난방지등을 위하여 건물내 벽면 또는 천정에 설치하는 기준 ② 경보수신제어장치는 야간근무자가 있는 장소에서 감지기 동작에 의한 침입장소 감시 및 그 후속 조치가 가능한 장소에 설치하는 기준 ③ 경보수신제어장치는 감지기와의 간이시험품 포함 ④ 철거는 이품의 50%(재사용 철거 80%) 적용 ⑤ 옥외에 시설시는 이품의 130% 적용 ⑥ 적외선 감지기는 송·수신기 분리형으로서 열선감지기 품의 200%를 적용 ⑦ 열선감지기는 1대로 송·수신가능한 장치를 말함. ⑧ 적외선 감지기 DUAL방식(송·수신기 각 2개)은 적외선 감지기품의 180% 적용 ⑨ Multi Beam 방식은 1개 추가마다 적외선 감지기 품의 80%를 가산						[해 설] ① (현행과 같음) ② 삭제 ② 경보수신제어장치는 감지기와의 간이시험품 포함 ③ 철거는 이품의 50%(재사용 철거 80%) 적용 ④ 옥외에 시설시는 이품의 130% 적용 ⑤ 적외선 감지기는 송·수신기 분리형으로서 열선감지기 품의 200%를 적용 ⑥ 열선감지기는 1대로 송·수신가능한 장치를 말함. ⑦ 적외선 감지기 DUAL방식(송·수신기 각 2개)은 적외선 감지기품의 180% 적용 ⑧ Multi Beam 방식은 1개 추가마다 적외선 감지기 품의 80%를 가산
	3-61 구내통신배관(선)공사 가. 전선관 배관 (생 략) [해설] ① ∼ ⑪ (생 략) ⑩ 후강전선관 및 합성수지전선관을 지중 매설시는 해당품의 70%적용 이 경우 굴착, 되메우기, 잔토처리는 별도 계상한다. (신 설)						3-61 구내통신배관(선)공사 가. 전선관 배관 (현행과 같음) [해설] ① ∼ ⑪ (현행과 같음) ⑩ 후강전선관 및 합성수지전선관(KS규격품 4m기준)을 지중 매설시는 해당품의 70%적용 이 경우 굴착, 되메우기, 잔토처리는 별도 계상한다. ⑫ 2열동시 180%, 3열 260%, 4열 340%, 4열 초과하는 경우 초과 1열당 80% 가산
	다. 박스(BOX) 신설 (생 략) [해설] ① ∼ ⑤ (생 략) ⑥ 아파트 공사의 8각 및 4각 콘크리트 박스품은 0.11인, 중형 4각 Outlet Box 박스 및 1개용 스위치 박스품은 0.18인 적용 (신 설)						다. 박스(BOX) 신설 (현행과 같음) [해설] ① ∼ ⑤ (현행과 같음) ⑥ 공동주택 및 교실과 같은 공사의 경우는 이품의 90% 적용 ⑦ 연결용 박스설치시 개당 0.04인 별도 계상

장 절		현 행												개 정 (안)
제 4 장 교환시설 공 사		4-10 전자교환기 신·증설(공통)												4-10 전자교환기 신·증설(공통)
		항목	공 종	단위	통신기 사 2급	통신케이블공	통 신 설비공	H/W 설치사	H/W 시험사	S/W 시험사	보통 인부			항목	공 종	단위	통신관련산업기사	통신케이블공	통 신 설비공	H/W 설치사	H/W 시험사	S/W 시험사	보통 인부
		철가 및 기기 가설치	마킹 및 레벨링 케이블랙 조립설치 기초철가 조립설치 케이블 홀파기 및 설치 각종기기가 설치 I / O 장치 설치	개소 m " 개소 가 대	- - 0.04 - - -	- - - - - -	0.05 0.24 0.52 - 1.35 0.03	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	0.05 0.09 0.37 2 0.78 0.02			철가 및 기기 가설치	마킹 및 레벨링 케이블랙 조립설치 기초철가 조립설치 케이블 홀파기 및 설치 각종기기가 설치 I / O 장치 설치	개소 m " 개소 가 대		(현	행	과	같	음)
			본배선반 조립설치 신호경보판 설치 시험대 설치 컴퓨터(프로세서)장치 설치	열 개 대 "	- 0.25 - -	- - 1 2.22	2 0.5 1 2	- - - 4.45	- - - -	- - - -	1 0.5 1 2				본배선반 조립설치 신호경보판 설치 시험대 설치 컴퓨터(프로세서)장치 설치	열 개 대 "
		케이 블 포설 포박	케이블 포설 포박 케이블 포설 콘넥타부 케이블 포설 콘넥타 접속 케이블 색별 랩핑	10m " " 10개소 " 100심	- - - 0.12 0.52 -	0.2 0.14 0.2 0.13 - 0.24	0.26 0.15 0.15 0.05 - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	0.1 - 0.09 - - -			케이 블 포설 포박	케이블 포설 포박 케이블 포설 콘넥타부 케이블 포설 콘넥타 접속 케이블 색별 랩핑	10m " " 10개소 " 100심
			케이블 배선 속정리 1심 점퍼선 포설랩핑 2심 점퍼선 포설랩핑 3심 점퍼선 포설랩핑 단자판 취부 콘넥타 조립	랙 10회선 " " 10개 "	- - - - - 0.4	1.37 - - - - 0.42	- 0.14 0.18 0.24 0.35 -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	0.64 - - - 0.13 -				케이블 배선 속정리 1심 점퍼선 포설랩핑 2심 점퍼선 포설랩핑 3심 점퍼선 포설랩핑 단자판 취부 콘넥타 조립	랙 10회선 " " 10개 "
		기초 점검	시험대 정합기 설치 및 점검 케이블 도통점검 회로팩 삽입 점검	대 100회선 100매	- - -	- 0.35 -	0.5 - -	3.44 - 0.86	- - -	- - -	- - -			기초 점검	시험대 정합기 설치 및 점검 케이블 도통점검 회로팩 삽입 점검	대 100회선 100매
		종합 시험	출입중계 호처리 시험 과 금 시 험	중계 회선 10호수	- -	- -	- -	- -	0.06 0.09	0.08 0.09	- -			종합 시험	출입중계 호처리 시험 과 금 시 험	중계 회선 10호수
		[해 설] ① ∼ ⑤ (생 략) ⑥ 조명 및 전원선 포설포박에 있어 부대공정인 콘센트, 형광등, 전선관, 금속닥트, 동대 등의 설치와 접지선 및 전원선 관계작업은 표준품셈 전기부문에 따른다.												[해 설] ① ∼ ⑤ (현행과 같음) ⑥ 조명 및 전원선 포설포박에 있어 부대공정인 콘센트, 형광등, 전선관, 금속닥트, 동대 등의 설치 관계작업은 제6장 통신용전원공사를 적용하며, 접지공사는 3-26 통신용 접지공사를 적용한다.

장 절	현 행	개 정
제 5 장 전송시설 공 사	5 - 40 항공계기착륙장치용 무선표지기 표준형 8Loop 신설(ILS) 방위각 5 - 41 항공계기착륙장치용 무선표지기 NULL Reference신설(4S 활공각) 5 - 42 항공초단파 전방향 무선표지기(VOR 200RD) 신설 5 - 43 전술항법 보조장치 (AN9C) 신설 5 - 44 항공계기착륙장치 방위각비행 점검조정 5 - 45 항공계기착륙장치 활공각 비행점검 및 조정 5 - 46 항공계기착륙장치 내방표지소 비행점검 및 조정 5 - 47 항공계기착륙장치 외방표지소 비행점검 및 조정	5 - 40 계기착륙시설(ILS 방위각) 신설 5 - 41 계기착륙시설(ILS 활공각) 신설 5 - 42 전방향표지시설(VOR)신설 5 - 43 전술항행 표지시설(TACAN) 신설 5 - 44 계기착륙시설 방위각 비행점검 및 조정 5 - 45 계기착륙시설 활공각 비행점검 및 조정 5 - 46 계기착륙시설 내방표지소 비행점검 및 조정 5 - 47 계기착륙시설 외방표지소 비행점검 및 조정 ※항공법시행규칙제10조제1호에의거 항목명을 개정함.

장 절		현 행									개 정
제 5 장 전송시설 공 사		5-59 전송장치 신·증설									5-59 전송장치 신·증설
		공종별	작 업 내 용	단위	통신케 이블공	통 신 설비공	보통 인부	비고			공종별	작 업 내 용	단위	통신케 이블공	통 신 설비공	보통 인부	비 고
		기 초 공 사	1. 마킹 및 레벨링 2. 경량강조금물 또는 보붙임물 취부 3. 스차스트락차 설치 4. 스트락차설치	개소 ＆ m ＆	- - - -	0.05 0.05 0.1 0.11	0.05 0.05 0.02 0.01				기 초 공 사	1. 마킹 및 레벨링 2. 경량강조금물 또는 보붙임물 취부 3. 스차스트락차 설치 4. 스트락차설치	개소 ＆ m ＆	(현행	과	같음)
			5. 케이블랙조립 6. 케이블랙설치 7. U형찬넬설치 8. 케이블그릿드설치	＆ ＆ □	- - -	0.05 0.05 0.05 0.2	0.05 0.05 0.05 0.1					5. 케이블랙조립 설치 6. U형찬넬설치 7. 케이블그릿드설치	＆ ＆ □		0.24	0.09
		케이블 포 설	1. 국내케이블포설포박 2. 심선성단 및 수용(국내케이블) (반송케이블) (동축케이블) 3. 도통점검	10m 10단자 ＆ ＆ 100Pair	0.2 - - - 0.26	0.26 0.04 0.3 0.7 -	0.1 0.01 0.05 0.07 -	1Pair 양단 납땜 포함			케이블 포 설	1. 국내케이블 포설포박 2. 광점퍼코드 포설 3. 심선성단 및 수용(국내케이블) (반송케이블) (동축케이블) 4. 도통점검	10m ＆ 10단자 ＆ ＆ 100Pair	0.07	0.08	-	현행과 같음
			4. 점퍼선포선납땜(2심) 점퍼선포선납땜(3심) 점퍼선포선납땜(4심) 점퍼선포선납땜(반송용실드) 점퍼선포선납땜(동축용실드) 5. 전원케이블 포설포박	회선 ＆ ＆ ＆ ＆ m	- - - - - 0.02	0.02 0.03 0.04 0.03 0.07 0.03	- - - - - 0.01					5. 점퍼선포선납땜(2심) 점퍼선포선납땜(3심) 점퍼선포선납땜(4심) 점퍼선포선납땜(반송용실드) 점퍼선포선납땜(동축용실드) 6. 전원케이블 포설포박	회선 ＆ ＆ ＆ ＆ m
			6. 전원케이블성단 및 수용(200m/□) " (100 m/□) " (50 m/□) " (22 m/□) " (5.0m/□) " (1.2m/□) 7. 그릿드형국내케이블포설	단자 " " " " " 10m	- - - - - - 0.14	0.21 0.16 0.15 0.1 0.08 0.08 0.15	- - - - - - 0.1					7. 전원케이블성단 및 수용(200m/□) " (100 m/□) " (50 m/□) " (22 m/□) " (5.0m/□) " (1.2m/□) 8. 그릿드형국내케이블포설	단자 " " " " " 10m
		광 체 장치가 설 치	1. 포장해체 및 반입 2. 장치거치 3. 유니트 실장 4. 유니트 취부	가 " 개 "	- - - -	0.5 0.5 0.02 0.03	0.5 0.5 - 0.02				광 체 장치가 설 치	1. 포장해체 및 반입 2. 장치거치 3. 유니트 실장 4. 유니트 취부	가 " 개 "

장 절		현 행												개 정
제 5 장 전송시설 공 사
		공종별	작 업 내 용		단위	통신기사 1급	통신기사 2급	통신케 이블공	통 신 설비공	보통 인부	비고			공종별	작 업 내 용		단위	통신관련기사	통신관련산업기사	통신케 이블공	통 신 설비공	보통 인부	비고
		CR광 체 내 배 선	1. 터미널 취부 2. 경보 및 감시선배선		광체 ＆	- -	- -	- -	1 0.38	0.1 -				CR광 체 내 배 선	1. 터미널 취부 2. 경보 및 감시선배선		광체 ＆		(현	행	과	같	음)
		기 초 조 정 및 시 험	1.단국, 감시국, 급전국간등화도 시험 4M 12M 60M		개 " "	- - 3.16	1.43 2.03 -	- - -	- - -	0.1 0.15 0.15				기 초 조 정 및 시 험	1.단국, 감시국, 급전국간등화도 시험 4M 12M 60M		개 " "
			2. 공 통 시 험	전원 및 메타교정시험 경보 및 접불시험	대 "	- -	0.2 0.5	- -	- -	- -					2. 공 통 시 험	전원 및 메타교정시험 경보 및 접불시험	대 "
			3. 개 별 시 험	레벨조정 및 특성시험 주파수 교정시험	회선 SYS	- -	0.1 0.1	- -	- -	- -	BG 단위				3. 개 별 시 험	레벨조정 및 특성시험 주파수 교정시험	회선 SYS
			4. 단국종합시험	송·수신 시험 종합특성시험	회선 SYS	- -	0.02 0.5	- -	- -	- -	BG 단위				4. 단국종합시험	송·수신 시험 종합특성시험	회선 SYS
			5. 완 성 검 사	시험성적서 작성 회선개통시험	SYS 회선	- -	1 0.05	- -	- -	- -	BG 단위				5. 완 성 검 사	시험성적서 작성 회선개통시험	SYS 회선
		타합선 구 성	1. 4선식 타합선 구성 2. 2선식 타합선 구성 3. 감시선 급전		개소 " "	- - -	- - -	- - -	1 0.5 0.4	- - -				타합선 구 성	1. 4선식 타합선 구성 2. 2선식 타합선 구성 3. 감시선 급전		개소 " "
		[해 설] (생 략)												[해 설] (현행과 같음)

장 절	현 행										개 정
제 5 장 전송시설 공 사	5-80 TV 및 FM급전선 설치 가. RIGID FEEDER(□120m/m)(□5")설치 6m(20휘트)1조당										5-80 전파급전선(TV, FM), 방사형 및 누설동축케이블 설치 가. RIGID FEEDER(□120m/m)(□5")설치 6m(20휘트)1조당
	직 종 공 종	통신기 사 1급	무선안 테나공		통신외선공 (송전전공)		보 통 인 부		비 고		직 종 공 종	통신관 련기사		무선안 테나공	통신외선공 (송전전공)		보 통 인 부	비고
	1.포장해체 및 점검	-	0.4		-		0.4				1.포장해체 및 점검	(현행과같음)		(현행과같음)	(현행과같음)		(현행과같음)
	2.인양설치	3.9	6.1		7.5		7.2				2.인양설치
	3.공기압력시험 및 점검	-	5.4		8		-				3.공기압력시험 및 점검
	4.최종특성측정	4.2	-		-		4.2				4.최종특성측정
	[해 설] ① ∼ ⑥ (생 략) (신 설) 나. RIGID FEEDER(□77m/m)(□3 1/8" r)										[해 설] ① ∼ ⑥ (현행과 같음) ⑦FLEXIBLE 케이블은 본품의 80% 적용 나. RIGID FEEDER(□77m/m)(□3 1/8" r)
	직 종 공 종	통신기 사 1급		무선안 테나공		통신외선공 (송전전공)		보 통 인 부		비 고	직 종 공 종	통신관 련기사	무선안 테나공			통신외선공 (송전전공)	보 통 인 부	비고
	1.포장해체 및 점검	-		0.3		-		0.35			1.포장해체 및 점검	(현행과같음)	(현행과같음)			(현행과같음)	(현행과같음)
	2.인양설치	2.25		3.6		4.5		4.2			2.인양설치
	3.공기압력시험 및 점검	-		2.7		6		-			3.공기압력시험 및 점검
	4.최종특성측정	4		-		-		4			4.최종특성측정
	[해 설] (생 략) 다. RIGID FEEDER(□1 5/8)", 6m(20휘트) 1조당										[해 설] (현행과 같음) 다. RIGID FEEDER(□1 5/8)", 6m(20휘트) 1조당
	직 종 공 종	통신기 사 1급		무선안 테나공		통신외선공 (송전전공)		보 통 인 부		비 고	직 종 공 종	통신관 련기사	무선안 테나공			통신외선공 (송전전공)	보 통 인 부	비고
	1.포장해체 및 점검	-		0.3		-		0.3			1.포장해체 및 점검	(현행과같음)	(현행과같음)			(현행과같음)	(현행과같음)
	2.인양설치	1.25		2		2.5		2			2.인양설치
	3.공기압력시험 및 점검	-		1.5		4		-			3.공기압력시험 및 점검
	4.최종특성측정	3.8		-		-		3.8			4.최종특성측정
	[해 설] (생 략)										[해 설] (현행과 같음)

장 절	현 행										개 정
제 5 장 전송시설 공 사	라. HELIAX CABLE(□7/8"), 6m당										라. HELIAX CABLE, 방사형 및 누설동축케이블(□7/8")설치(6m당)
	직 종 공 종	통신기 사 1급	무선안 테나공		통신외선공 (송전전공)		보 통 인 부		비 고		직 종 공 종	통신관 련기사		무선안 테나공	통신외선공 (송전전공)		보 통 인 부		비고
	1.포장해체 및 점검	-	0.2		-		0.25		RG-17설치 동항준용		1.포장해체 및 점검	(현행과같음)		(현행과같음)	(현행과같음)		(현행과같음)		(현행과같음)
	2.인양설치	0.8	1.2		1.6		1.2				2.인양설치
	3.공기압력시험 및 점검	-	1.2		3.5		-				3.공기압력시험 및 점검
	4.최종특성측정	3.5	-		-		3.5				4.최종특성측정
	[해 설] ① ∼ ⑧ (생 략) 마. HELIAX CABLE(□1/2" 이하 or RG 8/H RG11/U) 6m당										[해 설] ① ∼ ⑧ (현행과 같음) 마. HELIAX CABLE, 방사형 및 누설동축케이블(□1/2" 이하 or RG 8/H RG11/U) 설치(6m당)
	직 종 공 종	통신기 사 1급		무선안 테나공		통신외선공 (송전전공)		보 통 인 부		비 고	직 종 공 종	통신관 련기사	무선안 테나공			통신외선공 (송전전공)		보 통 인 부		비고
	1.포장해체 및 점검	-		0.2		-		0.2			1.포장해체 및 점검	(현행과같음)	(현행과같음)			(현행과같음)		(현행과같음)
	2.인양설치	0.6		0.9		1.2		0.9			2.인양설치
	3.공기압력시험 및 점검	-		1		2		-			3.공기압력시험 및 점검
	4.최종특성측정	3		-		-		3			4.최종특성측정
	[해 설] (생 략)										[해 설] (현행과 같음)

장 절		현 행							개 정
제 5 장 전송시설 공 사		5-89 TV공동시청 안테나 및 종합유선방송설비 신·증설 (1) 케이블포설							5-89 TV공동시청 안테나 및 종합유선방송설비 신·증설 (1) 케이블포설
		공 종 및 규 격		단 위	통신케이블공	보통인부			(현행과 같음)
		옥내 포설	5C - 2V	10미터	0.18	-
			7C - 2V	"	0.22	-
			10C - 2V	"	0.32	-
		지하 관로 포설	5C - 2V	100미터	0.46	0.37
			7C - 2V	"	0.65	0.52
			8C - 2V	"	0.74	0.59
			10C - 2V	"	0.93	0.74
			12C - 2V	"	1.11	0.89
			17C - 2V	"	1.58	1.26
		[해 설] ① ∼ ⑤ (생 략) ⑥ 인입선 가설은 조당 본품의 48% 적용							[해 설] ① ∼ ⑤ (현행과 같음) ⑥ 인입선 가설은 조당 본품의 48% 적용(취부금물 바인딩 별도 적용)

장 절	현 행									개 정
제 8 장 정보통신 및 기타 시설공사		8-5 네트워크 신설 (1)케이블 포설									8-5 네트워크 신설 (1)케이블 포설
		규 격		단위	통신케 이블공	통 신 내선공	광케이블 설치사	보 통 인 부			(현행과 같음)
		UTP	CAT.3 4Pr	10m		0.15
			CAT.3 25Pr	"	0.23
			CAT.3 50Pr	"	0.32
			CAT.3 100Pr	"	0.45
		THIN		"	0.18
		THICK		"	0.32
		RS-CABLE(10P 이하)		"	0.18
		AUI		"	0.2
		TOKEN CABLE(2P)		"		0.17
		구내 광케이블 포설(8코아)		"			0.31	0.27
		[해 설] ① CAT. 5 및 STP, FTP는 본품의 130% 적용 ② RS-CABLE(RS-232, 422, 485등)중 25P이하는 본품의 130%적용 ③ 구내 광케이블 포설이외의 부대공정 및 옥외 광케이블 포설등 기타공정은 3-49 광섬유케이블설치항 적용 ④ 광케이블 포설중 12코아 이상은 본품의 120% 적용									[해 설] ①관로 및 pit 기준. 벽잠핑, 플로어닥트, Rack의 설치시는 본품의 120% ②CAT. 5 및 STP, FTP는 본품의 130% 적용 ③RS-CABLE(RS-232, 422, 485등)중 25P 이하는 본품의 130% 적용 ④본품셈은 포설품이며, 포설포박시는 속도저하에 주의하여 느슨한 포박(케이블정리수준)으로 시공하고 본품의 148%적용 ⑤광케이블 포설중 12코아는 본품의 120% 적용 ⑥구내 광케이블 포설이외의 공정은 3-49 광섬유케이블설치항 적용 ⑦성단품 제외(단, 절체접속은 본품의 150%적용) ⑧8자케이블 포설시는 본품의 115%적용

장 절	현 행			개 정
제 3 장 선로시설공사 ∼ 제 8 장 정보통신 및 기타 시설공사
	통신기사 1급	통신기사 2급	통신기능사	통신관련기사	통신관련산업기사	통신관련기능사