참여기업 제품․기술

1. 새집증후군 유발물질 없는 건축자재

회 사 명	(주)디오
회사소개	- 벤처기업 인증(중소기업청 031522021-0302호) - ISO 9001 (KAB 42059462호) - 한국신기술 인증(산업자원부 기술표준원 제2001-049호) - INNO-BIZ 기업 확인(중소기업청 제1053-0008호) - 우수제품 인증(조달청 제2001155호)
제 품 명	엔비코트 (ENVI-COAT)
제품성능	-엔비코트 콜라겐 : 천연단백질을 주원료로 제조한 천연페인트 - 엔비코트 세라믹 : 세라믹을 주원료로 제조한 광물성 무기질 도료(주택공사에 결로방지 용 페인트로 적용 중) - 엠비코트 실리콘 : 실리콘 수지를 사용한 무기질 도료
제 품 필 요 성	- 공동주택, 병원, 학교, 다중이용시설의 실내 벽체, 천정부위와 요양시설, 교육시설 내부에 적용가능하고 냄새, 유해물질 등이 방출되지 않는 친환경 천연 제품으로 유해물질의 원천적 제거 효과가 있음 - 친환경성 이외에 원적외선 방출 및 탈취기능을 보유했고 내구성이 뛰어나 장기적으로 경제성이 우수함
기대효과	- 천연원료, 세라믹원료 등을 주원료로 활용한 페인트, 마감재, 코팅제 제품이므로 유해성분이 함유되어 있지 않은 친환경 제품 - 새집증후군, 화학물질 과민증 등 일반적인 마감재나 건축자재에서 방출되는 유해 물질들에 의해 발생되는 문제를 원천적으로 제거할 수 있음 - 또한 새집에서 방출되는 유해물질을 제거, 분해, 탈취 등의 용도로 적용가능
제품관련 담 당 자	- 성 명 : 김한태 영업이사 - 전화번호 : 02-865-4987 (서울영업소) - 주 소 : 서울시 금천구 가산동 233-5 요업기술원 벤처관 205호 (주)디오 서울영업소 - 이 메 일 : htkim@doworld.co.kr

2. 포름알데히드 제거제

회 사 명	(주)네오팜
회사소개	- 대덕밸리 생명공학연구원에 소재하고 있는 바이오 벤처기업으로 아토피 화장품 및 생명과학 기술을 보유. - 이를 통해 KT마크, 미국 특허 등을 획득. 대표상품으로는 약국유통의 아토피 화장 품인 아토팜, 병원 유통의 제로이드, 온라인 유통의 애다강 등 화장품 등이 있으며 최근에는 새집증후군의 주범으로 알려진 포름알데히드를 제거하는 상품 "세이프하우스"를 개발 중에 있다.
제 품 명	세이프 하우스(Safe House)
제품성능	- 새집증후군 방지를 위해 새롭게 용도가 발견된 소재를 사용한 제품으로 아토피 및 각종 알레르기 질환의 원인 물질인 포름알데히드의 제거율이 95%이상 제거가 가능한 획기적인 상품. - 특별한 작업이 필요 없이 집안 구석구석 비치해두기만 하면 빠르게 효과를 나타냄, 사용이 편리. - 소량으로도 높은 효과를 나타내는 특성으로 최소사이즈로 제작, 공간 효율성이 우수함. 거실,방, 장롱, 싱크대, 서랍장 등 사용공간에 따라 적정 사이즈로 제작되어 사용편리
제 품 필 요 성	아래와 같은 신축건물 등 포름알데히드 유발 장소의 구석구석에 비치하여 공기를 정화. - 새아파트 입주 가정, 새빌딩 입주 오피스, 리모델링을 실시한 건물 - 새 가구를 들인 가정, 파티션 등을 재설치한 오피스 - 도배, 페인트칠 등 건물 내부공사 실시 후 - 드레스룸 혹은 옷장 및 서랍장 속 (특히, 드라이크리닝 의류 및 새의류 보관 시) - 카페, 레스토랑, 유흥업소 등 흡연이 많은 건물 내 (담배로부터 발생되는 포름알데 히드를 제거) - 호흡기 질환 및 알러지성 질환 환자가 거주하는 공간 - 유소아의 방, 노인 거처 공간, 병원, 요양시설 등
기대효과	- 새집증후군에 대한 사회적 관심의 고조와 함께 이를 해결해 줄 신개념의 상품으로 시장공략이 기대됨 - 소모성 포름알데히드 제거제로 지속적인 시장공략이 가능. - 아파트신축, 재건축, 리모델링 등 지속적 수요가 존재하므로 재구매 없이도 꾸준한 판매가 가능.
제품관련 담 당 자	- 담당자: 최윤기 부장 - 연락처: (02) 533-0804 - 주 소: 서울시 동작구 사당동 152-2 진양빌딩 5층 네오팜 마케팅부 - 이메일: yoonkichoi@neopharm.bizmeka.com

3. 광촉매 코팅 기술

회 사 명	(주)이앤비코리아
회사소개	- 신기술인정(KT마크) 획득(과학기술부) - 조달청 우수제품인증(조달청 제2004055,2004056호) - 신기술평가 벤처기업인증(중소기업청 제031522031-2-0077호) - 중소기업 기술혁신대전 기술혁신상 수상(중소기업청) - 한국경제 '친환경경영대상' 최우수상 수상 - 서울경제 Young Frontier Award 은상 수상
제 품 명	ED/EDN seriese(상온코팅용 광촉매 코팅제 / 광촉매, 나노실버 코팅제)
제품성능	- 강력한 산화력을 이용한 공기정화기능(집안 내부의 코팅시공) - 친수/방오 기능을 이용한 건축물 외장재의 오염방지 기능 - 99.9%의 항균력을 이용한 항균/방취 기능
제 품 필 요 성	- 강력한 분해력과 초친수성(물방울맺힘방지)의 우수한 특성을 갖고 있으며, - 에너지가 필요 없고, 유지․보수 비용이 필요 없으며, - 인체에 전혀 무해하여 적용처가 광범위 하며, - 반영구적으로 그 효과가 지속되므로 획기적인 환경보전기술 임. - 단, 光(자외선 파장대의 빛)이 닿는 것이 전제이며, 표면에서의 작용이다.
기대효과	- 이산화티탄늄(TiO2) 광촉매(photocatalyst)코팅은 유해 공기오염물질의 표면반응을 증대시켜 실내공기질을 제어 및 개선하는 것이다. - 현재의 실내공기 개선 대책으로는 실내오염원 원천적 배제에 한계 크고, 광촉매는 강력한 분해력의 우수한 특성을 갖고 있으며, 에너지가 필요 없고, 유지비용이 필요 없으며, 인체에 전혀 무해하여 적용처가 광범위 하며, 반영구적으로 그 효과가 지속되므로 획기적인 환경보전기술로 각광받고 있다.
제품관련 담 당 자	- 담당자: 최윤기 부장 - 연락처: (02) 533-0804 - 주 소: 서울시 동작구 사당동 152-2 진양빌딩 5층 네오팜 마케팅부 - 이메일: yoonkichoi@neopharm.bizmeka.com

4. 청정 히팅 시스템

회 사 명	(주)유니플라텍
회사소개	- (주)유니플라텍은 플라즈마 표면처리와 고분자 신소재 개발 전문 업체입니다. - 기업부설연구소(과학기술부) - 한국에너지 기술연구원과 공동연구 - 면상발열체 관련 국책 프로젝트 수행 - ISO9001 / 전기용품안전인증 획득 - 특허2건 출원중 - 기술리더십 기업상 수상
제 품 명	난방용 면상발열제 SunnyQ
제품성능	- 신개념의 발열소재 - 보일러 대신 필름을 깔기만 하면 되는 난방시스템 - 원적외선, 음이온을 방출하는 건강난방 - 냄새, 연기, 소음이 없는 청정난방 - 시공이 간편하고 30초 이내 발열 - 방수코팅 되어 있고, 부분파손이 있어도 난방이 유지되는 반영구적인 수명 - 우수한 발열효율과 초절전설계 - 음성인식/리모컨 작동제어 가능
제 품 필 요 성	- 아파트, 호텔, 학원, 강당, 주택, 식당 등 모든 장소에 간단하게 설치가능 - 복층난방, 부분난방(리모델링, 발코니 확장) - 원적외선과 음이온 방출로 단순난방을 탈피하여 웰빙 개념의 차별화 - 보일러 시공시 시멘트양생으로 인한 시멘트독과 바닥시공에 사용되는 각종 접착제 등의 화학물질을 원칙적으로 사용하지 않고 발생하지 않는 청정난방으로 새집증후군에 안전 - 액자난로, 데스크히터 등 보조난방기구를 사용하면 난방과 함께 인테리어 효과를 누릴수 있음
기대효과	- 청정, 절전, 안전한 난방시스템으로 활용가능 - 난방과 더불어 인체 건강 증진효과 - 새로운 난방시장 창출 - 에너지시스템 효율의 개선 - 새로운 난방시스템으로서 석유에너지절약 및 전기에너지 절감효과 - 우리의 건강과 환경을 보호하는 방식으로 에너지의 생산과 이용을 촉진 - 면상발열체 응용분야의 광범위화
제품관련 담 당 자	- 담당자 : 경영지원팀 임지홍 (jhlim@unipt.co.kr) - 연락처 : Tel. 042-867-7685 / Fax. 042-867-7680 / 고객지원. 1588-9838 - 주 소 :(주)유니플라텍, 대전광역시 유성구 문지동 104-10

5. 광촉매 유리코팅 기술

회 사 명	나노케미칼(주)
회사소개	- TiO2 Rutile 분말, sol 대량 생산 : 40톤/일 규모의 자체 시설 보유 - 한국원자력연구소와 공동 연구로 이룩한 국내순수제품 - 2001. 4 : 신기술 인증 (제2001-010) “저온균일 침전법에 의한 루틸형 이산화티탄 초미분체 제조 기술” - 2002. 6 : 특허 취득 제0343395호 : “황산티타늄 수용액을 이용하여 초미립 루틸상 이산화티탄 분말을 제조하는 방법” - 2002. 8 : 특허취득 : “저온균일 침전법으로 큰 비표면적을 갖도록 제조된 광촉매용 이산화티탄 분말 및 그 제조방법” - 2003. 2 : 미국특허취득 제6517804호 “TiO2 Ultrafine Powder, and Process for Preparing Thereof”
제 품 명	가시광 광촉매ꡐEvergreen 늘푸른ꡑ실내․외, 유리, 타일 코팅
제품성능	- 실내등 및 가시광에서도 활성이 우수 - 실내.외 코팅 : 광촉매 TiO2 Rutile sol, 실내.외 코팅, 항균, 살균, 탈취, 공기청정 - 유리 코팅 : 시야확보, 더러움 방지, 항균, 살균, 탈취, 공기청정 - Airschon : 휴대간편, 실내.외 코팅, 항균, 살균, 탈취, 공기청정
제 품 필 요 성	- 새 건축물, 보육, 요양시설, 타일, 유리, 건축자재, 자동차, 도로 차음벽, 쓰레기 소각장 등에 응용가능함
기대효과	- 2차 세균감염을 막을 수 있다. - 반영구적, 자연환경을 이용하기 때문에 경제적이다. - 건축물 유리, 타일 코팅으로 세척이 필요 없음 - 도로 차음벽 및 터널시공으로 자동차 배기가스 및 유해화물 분해로 대기오염 제거 - 쓰레기 소각시 발생하는 다이옥신을 제거
제품관련 담 당 자	- 회사 책임자 성명:김주평, 전화번호:042-935-7176, - 주 소: 대전시 대덕구 문평동 43-2 - 이메일: jpkim@nanoxides.com

6. 음이온발생 삼파장 램프

회 사 명	(주)대한하이라이트
회사소개	- 안전인증번호: HH11043-2006A, HH11043-2006A, HH11043-2006A - ISO9002, KS A 9002, UL(00LR E202826), 발명특허 제 0118221호 - 국제특허출원 PCT/KR01/00764(미국, 일본, EU포함 80여 개국)
제 품 명	이온라이트
제품성능	- 다량의 음이온을 발생하여 실내공간의 혼탁한 공기를 정화시킴 - 새집증후군 원인물질 감소/억제 및 실내공간에서의 건강증진 효과 - 담배연기 제거 및 공기정화작용, 음식냄새, 악취, 먼지 및 세균제거 효과 - 혈액정화작용, 세포의 활성화, 저항력 증가, 피로회복, 집중력 향상 효과 등
제 품 필 요 성	- 환경 및 건강에 대한 중요성 인식과 실내공기 오염에 대한 사회적 관심이 증가함에 따라 실내공기질의 관리에 대한 새로운 대안 제시가 필요한 시점임. 이러한 맥락에서 이온라이트는 기존의 공기청정기와 차별화된 램프형 공기청정기로써 램프의 교체 만으로도 공기정화효과를 볼 수 있으며 쉽게 사용이 가능한 제품임
기대효과	- 다량의 음이온을 밀폐된 실내공간에 공급함으로써 실내의 공기질을 향상시키며 실내환경을 효과적으로 개선시킬 수 있음(냄새, 악취, 담배연기 및 새집증후군 등) - 음이온의 작용으로 건강증진 및 피로회복 효과 등
제품관련 담 당 자	- 담당자: 박정길 실장 - 연락처: 016-9302-2180 - 주 소: 대전광역시 유성구 전민동 306-8 - 이메일: redbait@dreamwiz.com

7. 전열교환 환기시스템

회 사 명	(주)에이스랩
회사소개	- 벤처기업 선정(중소기업청) - 국산신기술(KT마크)인정(과학기술부) - ISO/IMS 인증획득(한국표준협회) - 우수제품인증(조달청) - 국가지정연구실사업(NRL)선정(과학기술부) - INNO-BIZ기업선정(중소기업청) - 국내 특허 6건, 국내 실용신안 14건, 해외특허 2건(미국,일본) 등록.
제 품 명	ACER환기시스템 (Air-quality Control & Energy Recovery)
제품성능	- 고인장 강도의 특수가공지의 열교환막을 사용하며 약70%의 열회수율과 5%이하의 급배기 혼합율을 유지. - 프리집진필터, 고성능 집진필너, NOx제거 필터, VOC제거필터 등으로 오염된 외기를 정화시켜 실내에 공급.
제 품 필 요 성	- 실내에서의 각종 오염물질 발생량 증대 각종 건축자재로부터의 유해가스, 사람의 활동과 호흡등에 의해 오염물질이 증대되고 있습니다. 이에 최근 실내 공기질 관리법령이 제정되어 필요 환기량에 대한 규제가 건축기준법에 명기될 움직임이 일고 있습니다. - 건강하고 쾌적한 실내 공기 환경유지 하루 생활의 90%이상을 보내는 실내 환경. 신선하고 깨끗한 공기질과 쾌적한 환경을 위해서는 온․습도 조절 및 오염된 공기배출, 신선한 외기를 공급하는 실시간 동시 급배기 환기가 필요합니다.
기대효과	- 쾌적한 온습도 실외공기를 실내온습도에 가깝게 공급해주어 항상 쾌적한 실내환경이 유지됩니다. - 에너지 절약 실내에 따뜻함과 시원함을 유지하여 냉난방시 열손실이 적고 냉난방 비용이 절감 됩니다. -신선한 공기 24시간 깨끗한 외부 공기를 공급하고 오염된 실내공기를 배출합니다.
제품관련 담 당 자	- 담당자: 이동훈 부장 - 연락처: 02-2203-2455 - 주 소: 서울시 송파구 송파동 29번지 부영빌딩 5층 502호 - 이메일: acelab@acelab.co.kr

8. 진공관형 태양열 시스템

회 사 명	(주)에이팩
회사소개	- 부설 전자패키징 연구소 설립(한국산업기술진흥협회) - ISO 9001, 14000 품질인증 획득(한국경총 인증센터) - INNO-BIZ 기업 선정(중소기업청) - 컴퓨터 CPU 냉각장치 양산(삼성전자, LG전자, Sanmina-SCI) - 레이저 프린터 Heat Pipe Heating Roller 양산(삼성전자) - 진공관형 태양열 시스템 양산 (한국에너지기술연구원 공동연구)
제 품 명	솔라팩 (SOLAPACK)
제품성능	- 진공기술 적용으로 집열 성능의 고효율화 - 동절기에도 하절기 대비 성능 저하 최소화 - 80℃ 이상의 중온 집열 가능 - 기존 평판형 집열기 대비 30% 이상 설치 면적 감소 - 컴퓨터와 인터넷을 이용한 원격 제어 및 모니터링
제 품 필 요 성	- 대체에너지 적용 공공의무화 대상 건축물의 대체에너지원 - 산업용 공정열 : 식품용기 세척, 염색 공정 등 - 대용량 온수 급탕 : 공공건물, 복지시설, 공동주택 등 - 하절기 냉방 및 동절기 난방 - 농어촌 대체에너지원 : 시설 온실, 양어장 등
기대효과	- 지구 온난화와 관련한 CO2 저감 및 국제 환경 규제 강화에 대처 - 고유가 시대에 대비한 에너지 비용 절감 - 대체에너지에 대한 홍보 및 교육
제품관련 담 당 자	- 담당자 : 윤장수 부장 - 연락처: 042) 879-0840, 018-416-0575 - 주 소: 대전광역시 유성구 화암동 59-6 - 이메일: jsy0558@apack.net