2001년도 적용 건설공사 표준품셈 개정내용

2000.   12

대  한  건  설  협  회

목             차

□  표준품셈 편집체계 개편  ----------------------------------------------------- 1

□  부문별 품셈 개정내용

Ⅰ. 공통부문

제1장 적용기준

1-7 재료 및 자재단가  ----------------------------------------------------------------------------- 4

1-8 주요자재  ------------------------------------------------------------------------------------   4

1-10 재료의 단위중량    ----------------------------------------------------------------------------  4

1-16 품의 할증   ----------------------------------------------------------------------------------  5

Ⅱ. 토목부문

제2장 가설공사

2-8 동바리   -------------------------------------------------------------------------------------  12

제6장 철근콘크리트공사

6-3 거푸집(목재거푸집)  ---------------------------------------------------------------------------- 14

6-3 거푸집(합판거푸집)  ---------------------------------------------------------------------------- 15

6-3 거푸집(원형거푸집)  ---------------------------------------------------------------------------- 17

6-3 거푸집(강재거푸집)  ---------------------------------------------------------------------------- 18

6-5 교량공  --------------------------------------------------------------------------------------  19

6-6 조립식 구조물 설치공   ------------------------------------------------------------------------- 21

제10장 기계화시공

10-1  기계화시공 적용기준 ------------------------------------------------------------------------- 22

10-22 노면파쇄기   -------------------------------------------------------------------------------- 23

10-23 골재세척설비  ------------------------------------------------------------------------------  24

10-28 콘크리트 피니셔(포장용) ---------------------------------------------------------------------- 25

10-41 펌프식 준설선  -----------------------------------------------------------------------------  27

제12장 도로포장 및 유지

12-18 포장절단 및 줄눈설치  ----------------------------------------------------------------------- 29

12-27 도로유지공  -------------------------------------------------------------------------------- 31

12-35 방음벽 설치  ------------------------------------------------------------------------------- 32

제14장 항    만

14-1 수중공사  ----------------------------------------------------------------------------------- 34

제15장 터    널

15-1 터널뚫기  ----------------------------------------------------------------------------------- 35

15-4 NATM 공법   -------------------------------------------------------------------------------- 36

제19장 관 부설 및 접합

19-10 PVC관 접합  ------------------------------------------------------------------------------- 38

제20장 토질 및 토양조사

20-10 폐공 되메우기  ----------------------------------------------------------------------------- 39

부록 3. 참고품

1-8 절취사면의 생태복원형 녹화공법   -------------------------------------------------------------- 40

1-9 철근노출단면 복구   -------------------------------------------------------------------------- 43

1-10 대구경 상수도관 보수  ----------------------------------------------------------------------- 46

Ⅲ. 건축부문

제2장 가설공사

2-5-3 조립식 강관동바리   ------------------------------------------------------------------------  47

제6장 철근콘크리트공사

6-3 거푸집(목재거푸집) --------------------------------------------------------------------------- 48

6-3 거푸집(합판거푸집) --------------------------------------------------------------------------- 49

6-3 거푸집(제치장거푸집) ------------------------------------------------------------------------- 51

제13장 방수공사

13-5 시트방수  ---------------------------------------------------------------------------------- 52

제17장 창호공사

17-2 강제창호달기  -------------------------------------------------------------------------------- 53

제19장 칠공사

19-14 에폭시 페인트칠  ----------------------------------------------------------------------------  54

제21장 기타 잡공사

21-1 해체철거공사  -------------------------------------------------------------------------------- 55

부록 3. 참고품

1-6 완충장치를 이용한 석재판 붙임  -----------------------------------------------------------------  56

1-7 시멘트 주입방수  ------------------------------------------------------------------------------ 57

Ⅳ. 기계설비부문

제II편  기계설비공사

제1장 공통공사

1-1-5 PPC배관 (급수급탕용) ------------------------------------------------------------------------ 58

1-1-7 주철관배관 (메카니컬조인트식)  ---------------------------------------------------------------- 59

제2장 공기조화 설비공사

2-3-5 무덕트 배기팬 설치  -------------------------------------------------------------------------- 61

표준품셈 편집체계 개편

□ 경위

표준품셈 제정이후 관리주체의 변경 및 제·개정의 반복으로 각 항목별 번호부여방법 등 품셈 구성체계가 다르게 된 사례가 있어

금년도에 이를 전반적으로 개편, 2001년 적용 표준품셈 개정시 반영코자 함.

□ 현 황(현행품셈의 편집체계)

ㅇ 품셈 항목별 번호부여방법 등 구성체계가 일관성 없이 상이하게 되어 있어 이를 통일할 필요가 있음

제2장 가설공사 2-7 목재가설울타리 ① 목재가설울타리 가. 가설울타리 설치	제12장 도로포장 및 유지 12-27 도로유지공 가. 가드레일 설치 ① 가드레일 설치(인력)	제14장 항만 14-3 사석고르기 가. 수상고르기 1) 사석고르기

ㅇ 독립적인 품과 종속적인 품의 구분없이 번호가 부여되어 있어 독립적인 품에 별도의 항목을 부여하여 구분할 필요가 있음

6-3 거푸집 가. 목재거푸집 나. 합판거푸집 다. 원형거푸집 * 각각의 독립적인 품으로서 3개의 독립된 품으로 적용됨	5-22 SAND PACK DRAIN 가. 장비조립 및 해체 나. 장비 및 인력편성 다. 작업능력 * 샌드팩 드레인을 구성하는 항목의 나열일 뿐 하나의 품으로 적용됨

ㅇ 품셈 하단의 주기(註記)와 [해설]은 품 적용에 있어 특별한 차이가 없음에도 이를 굳이 구분하여 명시하고 있음

6-2-1 철근가공 및 조립 (톤당)
구조별	가공	조립	계
ㅇㅇㅇ	ㅇㅇ	ㅇㅇ	ㅇㅇ
1. 철골과 병용하는 가공 및 조립은 복잡한 가공 및 조립에 준한다. 2. PC강선인 경우에는 복잡한 가공 및 조립의 40%까지 가산할 수 있다. [해 설] 1. 결속선은 0.9mm를 표준으로 하고, 간단한 구조에서는 5kg …(생략)… 2. 간단한 것이란 측구… , 보통의 것이란 수문…(생략)… 3. 산재된 소형구조물에서는 조립에 대한 노력품을 50%까지 가산할 수 있다.

□ 개편방안

ㅇ 정부 □문서관리규정□의 문서작성 순서와 동일하게 번호를 부여함

† 제×장 → ×-1 → 1 → 가 → (1) → (가)

ㅇ 독립적인 품의 경우 별도의 항목번호 부여

† 6-3 거푸집, 가. 목재거푸집 ∀ 6-3 거푸집, 6-3-1 목재거푸집

ㅇ 현행의 주기(註記)와 [해설]을 통합하여 [주]로 표기(항목설명 등 기본사항을 우선하여 번호를 정하고 단순사항은 나중에 표기)

† 번호표기 : 1, 2, 3 … ∀ ① ② ③ … 으로 표기

ㅇ 품 적용방법에 대한 일반적인 사항을 선언부에 표기(필요시)

ㅇ 외래어표기법에 따른 외래어 표기의 통일

ㅇ 현행의 [예시] 또는 [계산예]를 [계산예]로 단순화

ㅇ 부적절한 문장표현의 수정 및 오타 교정

※ 예 시

현 행						변 경
제X장 ○○○ X-1 ○○○ ① ○○○ (또는 가. ○○○ 등) 가. ○○○ (또는 ① ○○○ 등) (00당)						제X장 ○○○ X-1 ○○○ X-1-1 ○○○ 1. ○○○ 가. ○○○ (1) ○○○ (가) ○○○ ㅇ 적용방법 삽입(필요시) (00당)
	구분	단위	수량	비고
1. ------------ 2. ------------ [해설] 1. ------------ 2. ------------ [예시] 또는 [계산예]						[주] ① -------------- ② -------------- ③ -------------- ④ -------------- [계산예]

부문별 품셈 개정내용

Ⅰ. 공통부문(토목·건축·기계설비 공통)

항 목	구 분	현 행					개 정					비 고
1-7 재료 및 자재 단가	보완	1-7 재료 및 자재 단가 가. 건설재료 및 자재단가의 결정은 거래실례가격을 기준한다. 나. □생 략□					1-7 재료 및 자재 단가 1. 건설재료 및 자재단가는 거래실례가격 또는 통계법 제24조의 규정에 의한 지정기관이 조사하여 공표한 가격, 감정가격, 유사한 거래실례가격, 견적가격을 기준하며, 적용순서는 국가를당사자로하는계약에관한법률 시행규칙 제7조의 규정에 따른다. 2. □현행과 동일□					* 국가계약법령에 따른 문구조정
1-8 주요자재	보완	1-8 주요자재 가. □생 략□ 나. □생 략□ 다. 국내에서 생산되는 자재를 우선적으로 사용함을 원칙으로 하고 그중에서도 한국산업규격표시품 또는 건설기술관리법 제25조제1항의 규정에 의한 국·공립시험기관의 시험결과 한국산업규격표시품과 동등이상의 성능이 있다고 확인된 자재를 우선한다. 라. □생 략□					1-8 주요자재 1. □현행과 동일□ 2. □현행과 동일□ 3. 국내에서 생산되는 자재를 우선적으로 사용함을 원칙으로 하고 그중에서도 한국산업규격표시품(KS), 우수재활용제품(GR) 또는 건설기술관리법 제25조제1항의 규정에 의한 국·공립시험기관의 시험결과 한국산업규격표시품과 동등이상의 성능이 있다고 확인된 자재를 우선한다. 4. □현행과 동일□					* 우수 재활용제품 (GR) 추가
1-10 재료의 단위중량		1-10 재료의 단위중량 재료의 단위중량은 입경, 습윤도 등에 따라 달라지므로 시험에 의하여 결정하여야 하며, 일반적인 추정 단위중량은 다음과 같다.					1-10 재료의 단위중량 재료의 단위중량은 입경, 습윤도 등에 따라 달라지므로 시험 에 의하여 결정하여야 하며, 일반적인 추정 단위중량은 다음과 같다.					* 아스콘 단위중량 현실화
		종 별	형 상	단 위	중 량	비 고	종 별	형 상	단 위	중 량	비 고
		□ □ 역청포장 □ □		□	2,200kg		□ □ 역청포장 □ □		□	2,350kg	2001개정

항 목	구 분	현 행							개 정	비 고
1-16 품의할증	보완	1-16 품의 할증 가. 군작전 지구내에서 작업능률에 현저한 저하를 가져올 때는 작업할증율을 20%까지 가산할 수 있다. 나. 도서지구(본토에서 인력동원파견시), 공항(김포, 김해, 제주공항 등에서 1일 비행기 이착륙횟수 20회 이상) 및 도로개설이 불가능한 산악지역에서는 작업할증(인력품)을 50%까지 가산할 수 있다. 다. 열차빈도별 일반할증율 본선상의 열차통과에 따라 작업이 중단되는 경우에 한하여 적용한다.							1-16 품의 할증(2001 보완) 품의 할증은 필요한 경우 다음의 기준 이내에서 적용할 수 있으며, 품셈 각 항목별 할증이 명시된 경우에는 각 항목별 할증을 우선 적용한다. 1. □현행과 동일□ 2. □현행과 동일□ 3. □현행과 동일□	* 토목, 건축을 기 계설비에 맞추 어 통일시키면 서 적용범위를 추가하여 필요 한 경우에 한하 여 적용할 수 있도록 함
		열차통과회수 (8시간) 공 종 별	11∼25	26∼40	41∼50	51∼70	71∼90	91∼110
		복 선 구 간 단 선 구 간	10% 15	15% 20	20% 30	30% 40	40% 60	50% 80
		라. 야간작업 PERT/CPM 공정계획에 의한 공기산출결과 정상작업(정상공기)으로는 불가능하여 야간작업을 할 경우나 공사성질상 부득이 야간작업을 하여야 할 경우에는 작업능률저하를 20%까지 계상한다. 1 <작업능률저하 20%인 경우 적용예시: □□□□□□□□ = 1.25> 1-0.2 마. 고층 특수건물공사에서 고소작업 및 기타의 능률저하를 고려하여 본 품셈에서 각 공종별 할증이 감안되지 않은 사항에 대하여 품의할증을 할 수 있다. 바. 10□이하 기타 이에 준하는 소단위 건축공사에서는 각 공종별 할증이 감안되지 않은 사항에 대하여 품을 50%까지 가산할 수 있다.							4. □현행과 동일□ 5. □현행과 동일□ 6. □현행과 동일□

항 목	구 분	현 행					개 정	비 고
		사. 할증의 중복가산요령 W=기본품x(1+a1+a2+a3□□□□□□□□□□an) 단, 동일성격의 품할증요소의 이중적용은 불가함. 여기서 W: 할증을 포함하는 품 기본품: 각 장 해설란의 필요한 할증□감 요소가 감안된 품 또는 기본공량 a1-an : 품 할증요소 [해 설] 지세구분 내역					7. 지세별 할증율 가. 평탄지 0% (지세구분내역참조) 나. 야산지 25% (지세구분내역참조) 다. 물이 있는 논 20% 라. 소택지 또는 깊은 논 50% □ 2차선도로 30% 마. 번화가 □ 4차선도로 25% □ 6차선도로 20%
		지구 구분		평 탄 지	야 산 지	산 악 지	바. 주택가 15% 8. 지형별 할증율 가. 강건너기 50% (강폭 150m이상) 나. 계곡건너기 30% (공장 150m이상) 9. 위험할증율 가. 교량상작업 □ 인 도 교 15% □ 철 교 30% □ 공중작업 70% 나. 고소작업 지상 5m미만 0% (비계틀 불사용) 5∼10m 20%증 10∼15m 30%증 15∼20m 40%증 20∼30m 50%증 30∼40m 60%증 40∼50m 70%증 50∼60m 80%증 60m이상 매 10m 증가마다 10%씩 가산한다.
		지 형		평지 또는 보통 야산으로 교통이 편리한곳	험안 야산지대 및 수목이 우거진 보통 산악지대로서 교통이 불편한 곳	산림이 우거진 험준한 산악지대로서 교통이 극히 불편한 곳
		지 세		평지 또는 보통 야산	험한야산 또는 보통산악	험한산악
		높이 기준	해 발	100m미만	300m미만	400m미만
			표 고	50m미만	150m미만	200m미만
		통행 조건	도 로 구 배 통 행	대소로(유) 완 만 양 호	대로(무) 완 급 불 편	대소로(무) 극 급 극히불량
		자연 환경	지 세 수 목 기 상	양 호 소수 또는 소목 보 통	불 편 보통 또는 약간울창 불 편	불 량 울 창 불 편
		기타 조건	교통편 숙 소 통 신 인 력 동 원	차도에서 500m이내 편 리 〃 〃	차도에서 1km이내 불 편 〃 〃	차도에서 1km이상 극히불편 불 가 〃

항 목	구 분	현 행	개 정	비 고
		차 도 : 6t 트럭정도의 통행가능 도로 편 리 : 대형차의 통행가능 불 편 : 소형차 또는 리어카 정도의 통행가능 극히불편 : 사람 이외의 통행불가	다. 고소작업 지상 10m이상 10%증 (비계틀 사용) 20m이상 20%증 30m이상 30%증 50m이상 40%증 70m이상 매 20m 증가마다 10%씩 가산한다. 라. 지하작업 지하 4m이하 10% 마. 활선근접작업 AC140KV급이상(4m이내) 30% 60KV급이상(3m이내) 30% 7KV급이상(2m이내) 30% 600V이상(1m이내) 30% 바. 터널내작업 인도 15% 철도 30% ※ 터널내 사다리작업으로 작업능률이 현저하게 저하될 시는 위 할증 율에 10%까지 가산할 수 있다. 터널내 작업 할증율은 터널입구에서 25m이상 터널속에 들어가서 작업시에 적용한다. 10. 건물 층수별 할증율 가. 지상층 할증 2층∼5층이하 1% 10층이하 3% 15층이하 4% 20층이하 5% 25층이하 6% 30층이하 7% 30층 초과에 대하여는 매 5층이내 증가마다 1%가산 나. 지하층 할증 지하 1층 1% 지하 2∼5층 2% 지하 6층이하는 상황에 따라 별도 계상한다.

항 목	구 분	현 행	개 정		비 고
			11. 유해별 할증율 가. 고온□고압기기 접근작업 30% 나. 고열□미탄실□위험물□극독물의 보관실내 작업 20% 다. 정화조, 축전지실, 제방실내 등 유해가스 발생장소 10% 12. 특수작업 할증율 가. 작업의 중요성 또는 특별한 시방에 따라 특수한 기술과 안전관리 등을 위하여 기술원(기술사 및 기사, 특수자격자, 특수기능사, 안전관리자 등) 및 감독원이 투입될 때는 필요에 따라 본 작업에 대하여 5∼10%까지 계상할 수 있다. (1) 중요기기 및 설비의 분해, 가공 또는 조립작업 (2) 특별한 사양 및 공법에 의한 작업 (3) 기타 중요한 기기 및 설비를 취급하는 작업 나. 작업조건이 특별한 작업조를 편성하여 작업하여야 할 시는 각 작업조에 따라 기술원 또는 감독원 1인을 계상할 수 있다. 다. 전공장의 배치 작업조건에 따라 전공장을 공사현장에 배치할 시는 별도 계상한다. 13. 휴전시간별 할증율
			구 분	할 증 율
			1일 3시간 휴전시 1일 5시간 휴전시 1일 6시간 휴전시 1일 8시간 휴전시	30% 20% 10% 0%
			14. 기타 할증율 가. 아래와 같은 이유로 작업 능력저하가 현저할 때 50%까지 가산할 수 있다.

항 목	구 분	현 행	개 정	비 고
			ㅇ 동일 장소에 수종의 중기가동 ㅇ 작업장소의 협소 ㅇ 소음 ㅇ 진동 ㅇ 위험 나. 기타 작업조건이 특수하여 작업시간 및 통행제한으로 작업능률저하가 현저할 경우는 별도 가산할 수 있다. 15. 원거리작업, 계속이동작업, 분산작업시는 집합 장소로부터 작업장소까지 도달하기 위하여 상당한 왕복시간(열차, 차량, 도보)이 요하거나 또는 작업장소가 분산되어 있어 이동에 상당한 기간이 요하여 실작업시간이 현저하게 감소될 경우 50%까지 가산할 수 있다. 단, 상기 도달시간(왕복) 또는 이동시간이 1시간 이내의 경우는 특별한 경우를 제외하고는 적용될 수 없다. 16. 원자력 발전소 공사의 품 할증(□96년 신설) 원자력 발전소공사에서 작업단계별 품질 및 안전도 검사 등이 엄격히 적용되는 공정의 경우에는 각 공정에 따라 품 할증을 별도 가산한다. 17. 할증의 중복가산요령 W=기본품x(1+a1+a2+a3□□□□□□□□□□an) 단, 동일성격의 품할증요소의 이중적용은 불가함. 여기서 W: 할증이 포함된 품 기본품: 각 장 해설란의 필요한 할증□감 요소가 감안된 품 또는 기본공량 a1-an : 품 할증요소	* 현행 □사□항과 동일

항 목	구 분	현 행	개 정					비 고
			18. 지세구분 내역					* 현행□ 지세구분 내역□과 동일
			지구 구분		평 탄 지	야 산 지	산 악 지
			지 형		평지 또는 보통 야산으로 교통이 편리한 곳	험안 야산지대 및 수목이 우거진 보통 산악지대로서 교통이 불편한 곳	산림이 우거진 험준한 산악지대로서 교통이 극히 불편한 곳
			지 세		평지 또는 보통 야산	험한야산 또는 보통산악	험한산악
			높이 기준	해 발	100m미만	300m미만	400m미만
				표 고	50m미만	150m미만	200m미만
			통행 조건	도 로 구 배 통 행	대소로(유) 완 만 양 호	대로(무) 완 급 불 편	대소로(무) 극 급 극히불량
			자연 환경	지 세 수 목 기 상	양 호 소수 또는 소목 보 통	불 편 보통 또는 약간울창 불 편	불 량 울 창 불 편
			기타 조건	교통편 숙 소 통 신 인 력 동 원	차도에서 500m이내 편 리 〃 〃	차도에서 1km이내 불 편 〃 〃	차도에서 1km이상 극히불편 불 가 〃
			〔주〕 ① 교 통 - 차 도: 대형차(6톤 트럭정도)의 통행가능 도로 - 편 리: 대형차의 통행가능 - 불 편: 소형차 또는 리어카 정도의 통행가능 - 극히불편: 사람 이외의 통행불가

항 목	구 분	현 행	개 정	비 고
			② 표 고: 활동 중심구역에서의 거리 300m기준 ③ 구 배 - 완 만: 사거리 100m 미만으로 수평각 15도 미만 정도 - 완 급: 사거리 100m 이상의 수평각 30도 미만 정도 - 극 급: 사거리 100m 이상으로 수평각 30도 이상 정도 ④ 지구선정기준: 상기 지구별 내역의 2/3이상 해당되는 대상을 선정함.

Ⅱ. 토목부문

항 목	구 분	현 행													개 정					비 고
2-8 동바리	신설	2-8 강관동바리 (10공□당)													2-8 동바리 2-8-1 강관동바리 (10공□당)
		구분	명 칭			규 격			단위	수 량
										암거구조물				교량구조물
		동바리	강관동바리 형틀목공 보통인부 잡 재 료			내관□48.6x2.4 외관□60.5x2.3			본인인식	3.8 0.7 0.5				8.0 1.9 1.0	표 : □현행과 동일□
										재료비의 5%
		〔해 설〕 1. 동바리 사용높이 4.2m 이상 또는 특수한 구조인 경우에는 재료 및 품을 별도 계상할 수 있다. 2. 본표는 조립□해체 및 재료의 할증과 소운반품이 포함되어 있다. 3. 강관동바리의 손율은 다음과 같이 계상한다.													[주] ① 본 품은 동바리 설치높이 4.2m까지에 대하여 적용하며, 특수한 구조인 경우에는 별도 계상한다. ②항∼④항 : □현행과 동일□ 2-8-2 조립식 강관동바리(2001 신설) (10공□당)					* 조립식 강관동바리 (시스템동바리) 신설
		사용월별			3개월		6개월					12개월			구 분	단 위		수 량
		손 율(%)			6		10					19
		4. 강관동바리 설치높이가 3.5m를 초과하는 경우에는 안전성을 위하여 높이 2m 이내마다 격자로 설치하는 수평연결재의 재료량 및 품은 다음과 같이 계상한다. (1단설치일 때, □당)													작업반장 비 계 공 형틀목공 보통인부 크 레 인	인 인 인 인 시간		0.24 0.48 0.72 0.72 0.14
		구 분		규 격				단 위			수 량		비 고
		강 관 이음철물 조임철물 형틀목공		□48.6mmx2.4mm 직교, 자재 조립, 해체				m 개 개 인			2.52 0.32 2.68 0.03				[주] ① 본 품은 조립식 강관동바리(시스템동바리)의 설치 및 해체에 대 한 품이다. ② 본 품은 슬라브두께 130cm 이하를 기준한 것이며, 단면이 변화 하는 경우의 슬라브 두께는 평균두께로 한다. ③ 본 품은 동바리 설치높이 10m 이하를 기준한 것이므로 10m를 초과할 경우에는 인력 및 장비에 대하여 다음의 할증율을 가산 한다.
		- 전체 동바리를 연결하는 것을 기준으로 산정한 것임.													높 이		10m초과∼20m이하		20m초과∼30m이하
															할 증 율(%)		10		20

항 목	구 분	현 행	개 정						비 고
			④ 본 품에는 소운반이 포함되어 있다. ⑤ 재료량은 설계에 따른다. ⑥ 동바리의 손율은 다음과 같이 계상한다.
			사용월별	3개월		6개월		12개월
			손 율(%)	6		10		19
			⑦ 크레인 규격은 다음을 기준으로 한다.
			높 이		20m이하		20m초과∼30m이하
			크레인 규격		15톤		20톤
			⑧ 동바리 설치를 위한 지반고르기 및 콘크리트 타설 등은 별도로 계상한다.

항 목	구 분	현 행																			개 정																			비 고
6-3 거푸집 (목재거푸집)	보완	6-3 거푸집 가. 목재거푸집 (□당)																			6-3 거푸집 6-3-1 목재거푸집(2001 개정) (□당)																			*인력품 및 사용고재 평가기준 현실화
		종 별		단위		기준수량 (1회사용시)			사용횟수별기준수량에대한 비율(%)									비 고			종 별		단위		기준수량 (1회사용시)			사용횟수별기준수량에대한 비율(%)									비 고
									횟수별		재료비(%)				노무비(%)													횟수별		재료비(%)				노무비(%)
		판 재 각 재 철 선 못 박 리 제 형틀목공 보통인부		□ □ kg kg □ 인 인		0.03 0.038 0.29 0.25 0.19 0.46 0.37			1회사용시 2회 〃 3회 〃 4회 〃		100 57.7 46.6 39.7				100 63.0 51.6 45.9			제작조립 철거포함			판 재 각 재 철 선 못 박 리 제 형틀목공 보통인부		□ □ kg kg □ 인 인		0.03 0.038 0.29 0.25 0.19 0.50 0.40			1회사용시 2회 〃 3회 〃 4회 〃		100 57.7 46.6 39.7				100 63.0 51.6 45.9			제작조립 철거포함
		사용고재량 (평가기준%)				0.068 30									판재와 각재의 설계 단가를 기준으로 함.						사용고재량 평가기준		□ %		0.068 23									판재와 각재의 설계 단가를 기준으로 함.
		1항∼9항 : □생 략□ 〔예 시〕 목 재 거 푸 집 (□당)																			[주] ①항∼⑨항 : □현행과 동일□ [계산예] 목 재 거 푸 집 (□당)
		사용 횟수	명 칭		규 격		단위	수량		단 가			재료비			노무비			계		사용 횟수	명 칭		규 격		단위	수량		단 가			재료비			노무비			계
		1 회 사 용	판 재				□	0.03		153,000			4,590								1 회 사 용	판 재				□	0.03		153,000			4,590
			각 재				□	0.038		120,000			4,560									각 재				□	0.038		120,000			4,560
			철 선		#8		kg	0.29		270			78	30								철 선		#8		kg	0.29		270			78	30
																						못				〃	0.25		280			70	00
			못				〃	0.25		280			70	0
			박 리 제		중유		□	0.19		183		84	34	90								박 리 제		중유		□	0.19		183		84	34	90
																						형틀목공				인	0.50		10,570						5,285	00
			형틀목공				인	0.46		10,570						4,862	20
			보통인부				〃	0.37		6,120						2,264	40					보통인부				〃	0.40		6,120						2,448	00
																						고재처리		23%								(-) 2,104	50
			고재처리		30%								(-) 2,745	0
																						계										7,228	70		7,733	00
			계										6,588	20		7,126	60
																					2회 1회사용 재료비의 57.7% 인건비의 63% 3회 1회사용 재료비의 46.6% 인건비의 51.6% 4회 1회사용 재료비의 39.7% 인건비의 45.9%											4,170 3,368 2,869	95 57 79		4,871 3,990 3,549	79 22 44		9,042 7,358 6,419	74 79 23
		2회 1회사용 재료비의 57.7% 인건비의 63% 3회 1회사용 재료비의 46.6% 인건비의 51.6% 4회 1회사용 재료비의 39.7% 인건비의 45.9%											3,801 3,070 2,615	30 10 50		4,489 3,677 3,271	70 30 10		8,291 6,747 5,886	00 40 60
																					* 단가는 □86년 단가 기준
		* 단가는 □86년 단가 기준

항 목	구 분	현 행							개 정								비 고
6-3 거푸집 (합판거푸집)	보완	6-3 거푸집 나. 합판거푸집 (□당)							6-3 거푸집 6-3-2 합판거푸집(2001개정) (□당)								* 인력품 및 사용 고재 평가기준 현실화
		종별	단위	기준수량 (1회사용시)	사용횟수별기준수량에 대한 비율(%)			비고	종별	단위	기준수량 (1회사용시)	사용횟수별기준수량에 대한 비율(%)				비고
					횟수별	재료비(%)	노무비(%)					횟수별		재료비(%)	노무비(%)
		합 판 각 재 철 선 못 박 리 제 형틀목공 보통인부	□ □ kg kg □ 인 인	1.030 0.038 0.29 0.20 0.19 0.28 0.23	1회사용시 2회사용시 3회사용시 4회사용시 5회사용시 6회사용시	100.0 57.0 46.1 40.1 37.1 34.7	100.0 60.0 47.1 40.0 34.2 32.0	12mm내수 합판기준 제작조립 철거포함	합 판 각 재 철 선 못 박 리 제 형틀목공 보통인부	□ □ kg kg □ 인 인	1.030 0.038 0.29 0.20 0.19 0.30 0.25	1회사용시 2회사용시 3회사용시 4회사용시 5회사용시 6회사용시		100.0 57.0 46.1 40.1 37.1 34.7	100 60.0 47.1 40.0 34.2 32.0	12mm내수 합판기준 제작조립 철거포함
		사용고재 평가기준	%	30			목재와 합판의 설계 단가를 기준으로 함.		사용고재 평가기준	%	23				목재와 합판의 설계 단가를 기준으로 함.
		1. 본 표의 2회 이상의 사용고재량은 재료비 비율속에 기 포함되어 있다. 2. 본 표의 기준수량은 합판 거푸집을 1회 사용시 기준한 것이며, 사용횟수별로 재료 및 노무비를 계상코자 할 떄는 횟수별 비율을 적용한다. 3. 동바리재료 및 품은 포함되지 않는다. 4. P.C빔 제작용 볼트, 긴장기 및 세퍼레이터를 사용할 때의 재료는 별도 계상할 수 있다. 5. 곡면부분의 거푸집은 자재 및 품을 별도 계상할 수 있다. 6. 수직고 7m 이상인 경우에는 7m를 초과하는 3m 증가마다 품을 10%까지 별도 가산한다. 다만 현장여건에 따라 장비가 필요하다고 판단되는 구조물에서는 장비로 계상할 수 있다. 7. 산재되어 있는 소형구조물(콘크리트 10□미만)인 경우에는 인력품을 30%까지 별도 가산할 수 있다.							[주] ①항∼⑧항: □현행과 동일□

항 목	구 분	현 행													개 정													비 고
		8. 포옴타이(Form Tie) 사용시는 다음에 의거 계상한다. 가) 포옴타이(D형 1/2인치 경우) 소요량은 거푸집 □당 2.14 본(1.07조)으로 하고 사용횟수는 10회로 한다. 나) 특수한 경우(거푸집 측압이 6t/□이상)에는 포옴타이 수량을 적의 조정할 수 있다. 다) 세퍼레이터는 필요한 경우에 소요 재료로 계상한다. 〔예 시〕 합판거푸집 (□당)													[계산예] 합판거푸집 (□당)
		사용 횟수	명칭	규격	단위	수량	단가		재료비		노무비		계		사용 횟수	명칭	규격	단위	수량	단가		재료비		노무비		계
		1 회	합 판	내수합판 12m/m	□	1.03	2,898	1	2,985	0					1 회	합 판	내수합판 12mm	□	1.03	2,898	1	2,985	0
			각 재		□	0.038	120,000		4,560							각 재		□	0.038	120,000		4,560
			철 선	#8	kg	0.29	270		78	30						철 선	#8	kg	0.29	270		78	30
			못		〃	0.2	280		56	0						못		〃	0.2	280		56	0
			박 리 재	중유	□	0.19	183	84	34	90						박 리 재	중유	□	0.19	183	84	34	90
			형틀목공		인	0.28	10,570				2,959	60				형틀목공		인	0.30	10,570				3,171	00
			보통인부		〃	0.23	6,120				1,407	60				보통인부		〃	0.25	6,120				1,530	00
			고재처리	30%					(-) 2,263	50						고재처리	23%					(-) 1,735	35
			계						5,450	70	4,367	20				계						5,978	85	4,701	00
		2회 1회사용 재료비의 57.0% 인건비의 60% 3회 1회사용 재료비의 46.1% 인건비의 47.10% 4회 1회사용 재료비의 40.1% 인건비의 40% 5회 1회사용 재료비의 37.1% 인건비의 34.2% 6회 1회사용 재료비의 34.7% 인건비의 32%							3,106 2,512 2,185 2,022 1,891	80 70 70 20 30	2,620 2,056 1,746 1,493 1,397	30 90 80 50 50	5,727 4,569 3,932 3,515 3,288	10 60 50 70 80	2회 1회사용 재료비의 57.0% 인건비의 60% 3회 1회사용 재료비의 46.1% 인건비의 47.10% 4회 1회사용 재료비의 40.1% 인건비의 40% 5회 1회사용 재료비의 37.1% 인건비의 34.2% 6회 1회사용 재료비의 34.7% 인건비의 32%							3,407 2,756 2,397 2,218 2,074	94 25 51 15 66	2,820 2,214 1,880 1,607 1,504	60 17 40 74 32	6,228 4,970 4,277 3,825 3,578	54 42 91 89 98
		* 단가는 □86년 단가 기준													* 단가는 □86년 단가 기준

항 목	구 분	현 행							개 정							비 고
6-3 거푸집 (목재거푸집)	보완	6-3 거푸집 다. 원형거푸집 (□당)							6-3 거푸집 6-3-3 원형거푸집(2001 개정) (□당)							*사용고재 평가기준 현실화
		종 별	단위	기준수량 (1회사용시)	사용횟수별기준수량에대한 비율(%)			비 고	종 별	단위	기준수량 (1회사용시)	사용횟수별기준수량에대한 비율(%)			비 고
					횟수별	재료비(%)	노무비(%)					횟수별	재료비(%)	노무비(%)
		판 재 각 재 합 판 철 선 못 박 리 제 형틀목공 보통인부	□ □ □ kg kg □ 인 인	0.05 0.053 1.29 0.29 0.25 0.19 0.62 0.42	1회 2회 3회	100 57.1 42.0	100 62.8 51.5	3mm합판 기준 제작,조립 철거포함	판 재 각 재 합 판 철 선 못 박 리 제 형틀목공 보통인부	□ □ □ kg kg □ 인 인	0.05 0.053 1.29 0.29 0.25 0.19 0.62 0.42	1회 2회 3회	100 57.1 42.0	100 62.8 51.5	3mm합판 기준 제작,조립 철거포함
		사용고재량% (평가기준%)		30			판재와 각재의 설계 단가를 기준으로 함.		사용고재 평가기준	%	23			판재와 각재의 설계 단가를 기준으로 함.
		1항∼5항 : □생 략□							[주] ①항∼⑤항 : □현행과 동일□

항 목	구 분	현 행					개 정	비 고
6-3 거푸집 (강재거푸집)	보완	6-3 거푸집 라. 강재거푸집 1) 강재거푸집 거치 및 해체 (100□당)					6-3 거푸집 6-3-4 강재거푸집 (100□당)
		명칭	단 위	거 치	해 체	계	표 : □현행과 동일□
		형틀목공 비 계 공 보통인부	인인인	4.5 4.5 7.5	1.7 4.5 4.5	6.2 9.0 12.0
		1. 강재 거푸집제작은 별도 계상한다. 2. 고임 및 쇄기용 목재손료는 별도 계상한다. 3. 수직고 7m이상인 경우에는 3m 증가마다 품을 10%까지 별도 가산할 수 있다. 2) 강재 거푸집 사용회수 : □생 략□					[주] ①항∼②항 : □현행과 동일□ ③. 수직고 7m이상인 경우에는 3m 증가마다 품을 10%까지 별 도 가산할 수 있다. 다만, 현장여건에 따라 장비가 필요하다고 판단되는 구조물에서는 장비로 계상할 수 있다. ④ 강재거푸집 사용회수 : □현행과 동일□	* 장비사용 근거 조항 추가

항 목	구 분	현 행															개 정								비 고
6-5 교량공 (교량신축이음장치 설치)	신설	〔참고자료〕 (품셈 □6-1-8 에폭시 콘크리트□ 하단에 있는 수록되어 있음) ㅇ신축이음 장치공(Epoxy Joint) (10m당)															6-5 교량공 6-5-4 교량신축이음장치 설치(2001 신설) (10m당)								* 현행 □참고자료□ 는 현재 거의 사용되지 않는 고무제품의 소 형 신축이음장 치에 대한 품으 로서, 최근 많이 사용 되는 Rai l Type 신축이음장치 설치품을 신설 하는 것임
		규격 펴깔기두께/판두께 (mm) 단위 구분			150+150		200+200			220+220		250+250			270+270
																	구 분		단위	신축이음장치의 최대신축량(mm)
																				80	100	160	240	320
					10 40	40 70	10 40		20 70	10 45	20 75	11 53		22 83	11 60	23 90
																	인력	용 접 공	인	2.1	2.3	3.0	3.3	3.6
		EPOXY resin 모르터( )는 채움재	□		0.04 (0.04)	0.08 (0.07)	0.05 (0.04)		0.10 (0.07)	0.054 (0.045)	0.108 (0.075)	0.066 (0.053)		0.132 (0.083)	0.07 (0.06)	0.147 (0.09)
																		콘크리트공	인	3.0	3.3	4.3	5.7	7.0
																		특별인부	인	8.7	9.1	10.3	11.2	12.1
		신□구접착제 바름	□		5.0	5.8	6.0		6.8	6.5	7.3	7.28		8.10	7.82	8.66
		앵커고정 및 코킹	개/□		60/3.0	60/3.0	60/4.0		60/4.0	60/4.4	60/4.4	60/5.0		60/5.0	60/5.4	60/5.4
																		보통인부	인	5.8	6.1	7.1	8.3	9.5
		상부표면처리	□		4.0	4.0	5.0		5.0	5.4	5.4	6.0		6.0	6.4	6.4
																	장비	크 레 인	시간	5.0	5.3	6.1	7.0	8.0
		신축이음유간코킹제주입	kg		1.27	2.23	1.27		2.23	1.43	2.39	1.69		2.65	1.91	2.87
																		발 전 기	시간	24.6	27.1	34.7	41.4	48.0
		콘크리트 컷터운전	m		20	20	20		20	20	20	20		20	20	20
		콘크리트 바탕뜯기 및 헐기	□		0.2	0.36	0.25		0.45	0.30	0.51	0.38		0.63	0.46	0.72
																		페이브먼트 브레이커(25kg)	시간	21.8	24.1	31.1	37.6	44.0
		공구손료	식		1	1	1		1	1	1	1		1	1	1
		1. 본 품은 콘크리트 구조물의 신축이음장치를 에폭시 모르터(에폭시수지와 규사의 배합비(1:5))를 사용하여 시공하는 품이다. 2. 본 품에서 신축이음판의 무게는 110kg/m 이하를 기준한 것이며, 그 설치 품은 아래와 같이 적용한다. (10m당)
																	자재	용 접 봉	kg	6.3	7.0	8.8	9.8	10.8
																		신구접착제	kg	9.2	10.4	14.0	17.4	20.9
																		시 너	□	2.2	2.4	2.8	3.2	3.6
																	[주]① 본 품은 레일형(Rail Type) 교량신축이음장치를 무수축 콘크리 트를 사용하여 설치하는 품으로, 신축이음장치의 무게는 130kg/m이상을 기준한 것이다. ② 본 품에는 포장뜯기 및 헐기, 신축이음장치 설치, 보강철근 용 접, 신구접착제 바르기, 무수축 콘크리트 타설 및 양생이 포함 되었으며, 아스팔트 포장절단 및 거푸집 설치, 철근가공조립 (간단)은 제외되었으므로 상기품에 추가하여 계상한다. ③ 무수축 콘크리트량은 설계에 따른다. ④ 크레인 규격은 다음에 따른다.
		구 분		특별인부				보통인부					비 고
		설 치 보 수		2.30 2.90				1.36 1.70
		3. 본 품은 소운반이 포함되어 있으며, 에폭시 모르터 제조, 에폭시 접착제 바름 및 상부표면처리, 신축이음 유간부 코킹제 주입, 콘크리트 바탕 뜯기 및 헐기, 콘크리트컷터 운전 등의 재료 및 인력품은 별도로 계상한다. 4. 공구손료는 인력품의 2%를 별도 계상한다.

항 목	구 분	현 행	개 정			비 고
			구 분	신축이음장치의 최대신축량(mm)
				80∼160	240∼320
			크레인 규격	15톤	20톤
			⑤ 공구손료는 인력품의 2%를 계상한다. ⑥ 강상판 교량의 신축이음장치 설치는 본품을 따르지 않는다. ⑦ 폐아스콘 등의 폐기물처리는 별도로 계상한다. 〔참고자료〕 ㅇ 소형 교량신축이음장치(110kg/m이하) 설치			* 현행품을 그대로 참고자료로 존치
			표 : □현행과 동일□
			①항∼④항 : □현행과 동일□

항 목	구 분	현 행						개 정				비 고
6-6 조립식구조물 설치공	보완	6-6 조립식 구조물 설치공 가. U형플륨(수로, 측구, 기타) (10m당)						6-6 조립식 구조물 설치공 6-6-1 U형플륨(수로, 측구, 기타) (2001 개정) (본당)				* 현행품의 현실화
		규 격		특별인부 (인)	보통인부 (인)	크레인운전 (시간)	비고	중량(kg/개)	특별인부 (인)	보통인부 (인)	크레인 운전 (시간)
		1개당길이 (m)	중량(kg/개)
		1.0	50∼120미만 120∼350 〃 350∼550 〃 550∼850 〃	0.4 0.3 0.4 0.5	1.2 0.8 1.1 1.5	- 2.5 3.5 4.7		50∼150 미만 150∼300 〃 300∼500 〃 500∼700 〃 700∼900 〃 900∼1,100 〃 1,100∼1,300 〃	0.015 0.021 0.030 0.040 0.050 0.060 0.070	0.036 0.048 0.066 0.086 0.106 0.126 0.146	0.14 0.15 0.17 0.19 0.21 0.23 0.25
		2.0	50∼120미만 120∼350 〃 350∼550 〃 550∼850 〃	0.2 0.2 0.3 0.4	0.5 0.4 0.7 1.1	- 1.3 1.5 1.7
		1. 본 품은 소운반을 포함한 품이며 터파기, 기초(콘크리트, 자갈, 모래), 지반고르기, 되메우기 등은 별도 계상한다. 2. 기구손료 및 이음모르터는 노력비의 2%까지 계상할 수 있다. 3. 본 품의 규격 및 품질은 관련 KS 규정에 따른다. 4. 본 품은 크레인규격 10t을 기준한 것이다.						[주] ①항∼④항 : □현행과 동일□

항 목	구 분	현 행	개 정	비 고
10-1 기계화시공 적용기준	보완	10-1 기계화시공 적용기준 (4) 분해조립비 분해 및 조립을 필요로 하는 기계는 이에 소요되는 경비를 계상한다. 1. 아스팔트 믹싱 플랜트(定置式) 2. 크럿싱 플랜트 ( 〃 ) 3. 콘크리트 플랜트 ( 〃 ) 4. 벨트 콘베이어 ( 〃 ) 5. 디젤 파일 햄머 6. 크레인류 7. 기타 분해조립이 필요하다고 인정되는 기계	10-1 기계화시공 적용기준 라. 분해조립비 분해 및 조립을 필요로 하는 기계는 이에 소요되는 경비를 계상한다. (1) 아스팔트 믹싱 플랜트(定置式) (2) 크러싱 플랜트 ( 〃 ) (3) 콘크리트 플랜트 ( 〃 ) (4) 벨트 콘베이어 ( 〃 ) (5) 디젤파일해머 (6) 크레인류 (7) 골재세척설비 (8) 기타 분해조립이 필요하다고 인정되는 기계	* 골재세척설비 품 신설에 따 른 보완

항 목	구 분	현 행				개 정																							비 고
10-22 노면파쇄기	보완	10-20 노면파쇄기 작업능력 산정식 Q = W × V × t × E W: 기계의 절삭폭(1.0m) V: 작업속도(60m/h) E: 작업효율 t: 절삭깊이(5cm)				10-22 노면파쇄기(2001 보완) 1. 적용범위 본 공법은 아스팔트포장 노면 절삭작업에 적용한다. 2. 작업능력 산정식 Q = W × V × t × E W: 기계의 절삭폭 V: 작업속도(절삭폭 1m인 경우 60m/h, 절삭폭 2m인 경우 200m/h) t: 절삭깊이(5cm) E: 작업효율																							* 절삭폭 2m 추가
		블록연장L(m)	200□L	200<L□500	500<L	블록연장L(m)					200≥L						200<L≤500							500<L
		효 율	0.55	0.65	0.75	효 율					0.55						0.65							0.75
		〔해 설〕 블록은 준비공 없이 연속하여 작업할 수 있는 구간으로서 상하행선마다의 도로연장으로 300m 이하의 절삭없는 구간의 이동은 연속으로 보되 블록연장에는 포함하지 아니한다.				[주] □현행과 동일□ ※ 손료계수 (5701) 노면파쇄기
						분류 번호	규격 (m)	가격		내용 시간		연간 표준 가동 시간		상각 비율	정비 비율			연간 관리 비율		시간당(10-7)
																				상각비 계수			정비비 계수			관리비 계수		계
						5701 -0020	2.0			4,500		750		0.9	0.5			0.14		2,000			1,111			1,167		4,278
						※ 운전경비
						분류번호			기계명				규격			주연료(□)			잡품			조종원			조수		건설기계조 장
						5701-0020			노면파쇄기				2.0m			52.7			20			1			-		-
						※ 건설기계가격
						기종						분류번호									가격($)
						노면파쇄기						5701-0020									360,000

항 목	구 분	현 행	개 정																					비 고
10-23 골재세척설비	신설	□없 음□	10-23 골재세척설비(2001 신설) 1. 적용범위 본 공법은 콘크리트 등의 생산시 굵은골재 세척작업에 적용한다. 2. 작업능력 산정식 Q = q x E Q: 시간당 작업량 q: 시간당 표준작업량(62.5□/hr) E: 작업효율(0.8) ※ 손료계수 (5119) 골재세척설비
			분류 번호	규격 (kw)		가격	내용 시간	연간 표준 가동 시간			상각 비율	정비 비율		연간 관리 비율		시간당(10-7)
																상각비 계수			정비비 계수		관리비 계수		계
			5119 -0625	15 (62.5 □/hr)			6,000	1,200			0.9	0.6		0.14		1,500			1,000		746		3,246
			[주] ① 규격은 전동기 동력(kw)을 말하며, ( )는 시간당 표준 골재세척 능력을 말한다. ② 원동기(전동기)가 부착되어 있는 것으로, 정치식을 말한다. ③ 벨트컨베이어(2기)가 포함되어 있는 것이며, 규격은 24in× 30ft(60.96cm×914cm)를 기준한 것이다. ④ 관정 및 침전조 등 부대시설은 별도 계상한다. ※ 운전경비
			분류번호		기계명					규격			주연료(□)		잡품			조종원		조수		건설기계조 장
			5119-0625		골재세척설비					62.5□/hr			-		-			1.0		-		-
			※ 건설기계가격
			기종						분류번호								가 격
			골재세척설비						5119-0625								55,000천원

항 목	구 분	현 행								개 정				비 고
10-28 콘크리트 피니셔(포장용)	보완	10-25 콘크리트 슬립폼 페이버 Q = 60×W×t×V×E Q: 시간당 포설량(□/hr) W: 콘크리트 페이버의 시공폭(m) t : 포설마무리 두께 V: 콘크리트 페이버의 평균작업속도(m/min) E: 작업효율 가. 작업속도(V) 1.5m/min(콘크리트 스프레더+콘크리트 슬립폼 페이버 조합시) 0.9m/min(콘크리트 슬립폼 페이버 단독포설) 나. 작업효율(E)								10-28 콘크리트 피니셔(포장용) (2001 보완) Q : □현행과 동일□ 1. 작업속도(V) : □현행과 동일□ 2. 작업효율(E)				* 건설기계관리법 령에 따른 장비 명칭 변경
		조 건				현 장 조 건				표 : □현행과 동일□
						양 호	보 통		불 량
		도 로		교통통제 일방통행		0.9 0.7	0.7 0.5		0.5 0.3
		터 널				0.7	0.5		0.3
		〔해 설〕 1. 4차선 이상의 신설도로의 포장인 경우 양호 적용 2. 4차선 이상 포장은 교통통제, 2차선 이하 포장은 일방통행 적용을 원칙으로 한다. 3. 고속도로 신설공사인 경우 콘크리트 스프레더 사용을 원칙으로 한다. 다. W의 값								[주] ①항∼③항 : □현행과 동일□ 3. W의 값
		구 분	규격(마력)		표준마무리 폭(m)			엑스텐숀을 붙인 폭(m)		구분	규격(마력)	표준마무리 폭(m)	엑스텐숀을 붙인 폭(m)
		1차선 시공 2차선 시공 3차선 시공	100 215 250		4.5 7.95 7.95			- 9.1 11.5		□삭제□	100 215 250 402	4.50 7.95 7.95 8.2	- 9.1 11.5 16.0	* 402HP 추가
		〔해 설〕 콘크리트 슬립폼 페이버 및 배치플랜트 등 관련장비는 합리적인 장비조합이 되도록 한다.								[주] □현행과 동일□

항 목	구 분	현 행	개 정																					비 고
			※ 손료계수 (3601) 콘크리트 피니셔(포장용)
																								`
			분류 번호	규격 (HP)		가격	내용 시간		연간표 준가동 시간			상각 비율	정비 비율		연간 관리 비율	시간당 (10-7)
																상각비 계수			정비비 계수		관리비 계수		계
			3601- 0402	402			7,000		1,000			0.9	0.7		0.14	1,286			860		1,286		3,146
			※ 운전경비
			분류번호		기계명			규격			주연료(□)			잡품			조종원			조수		건설기계 조 장
			3601- 0402		콘크리트피니셔 (포장용)			402HP			33.4			20			1			0.5		0.2
			※ 건설기계가격
			기 종							분 류 번 호								가 격($)
			콘크리트피니셔(포장용)							3601-0402								720,080

항 목	구 분	현 행						개 정																	비 고
10-41 펌프식준설선	보완	10-35 펌프식 준설선 q□bo□E Q = □□□□□□□□□ 1,000 여기서 Q: 1시간당 준설량(□/hr) q: 펌프준설선의 전동환산(電動換算) 1,000HP의 1시간당 준설량 (□/hr-1,000HP) bo: 펌프준설선의 전동환산 마력(HP) E: 작업효율 가. 전동환산(q표): □생 략□ 【해 설】 1항∼2항 : □생 략□ 3. 12,000HP 준설선의 배송거리 5km내외에서의 1시간당 준설토량은 다음 실적치를 참조하여 현장여건별로 별도로 계상할 수 있다.						10-41 펌프식 준설선 Q: □현행과 동일□ 1. 전동환산(q표): □현행과 동일□ [주] ①항∼②항 : □현행과 동일□ ③ 12,000HP 및 20,000HP 준설선의 1시간당 준설토량은 다음 실적치를 참조하여 현장여건별로 별도로 계상할 수 있다(2001 보완)
		규 격	토 질			배송거리	시간당작업량	규 격		토 질									배송거리			시간당작업량
			구 분	N치	상태
										구 분				N치			상태
		12,000HP	모래 및 모래질실트	7∼10 30∼40	연 질 경 질	4.2∼4.8km 5∼5.2km	1,200∼1,300□ 563∼663□	12,000HP		모래 및 모래질실트				7∼10 30∼40			연 질 경 질		4.2∼4.8km 5∼5.2km			1,200∼1,300□ 563∼663□
								20,000HP		모래 및 모래질실트				30∼34			경 질		6.6∼6.9km			930∼1,086□			* 20,000HP 작업량 추가
								※ 손료계수 (9010) 펌프준설선																	`
								분류 번호	규격 (HP)		가격	내용 시간	연간표 준가동 시간		상각 비율	정비 비율		연간 관리 비율		시간당 (10-7)
																				상각비 계수	정비비 계수		관리비 계수	계
								9010- 0200	20,000			24,000	3,000		0.9	0.85		0.14		375	354		283	1,012

항 목	구 분	현 행	개 정							비 고
			※ 운전경비
			명 칭	단위	규 격				비 고
					HP 300	□□□	HP 12,000	HP 20,000
			주 연 료	□/hr	55.1	□□□	2,520	4,200
			잡 품	%	40	□□□	15∼20	15∼20	주연료의 %
			준설선선장	인	1	□□□	1	1	1교대
			준설선기관장	〃	1	□□□	1	1	〃
			준설선기관사	〃	1	□□□	1	1	〃
			준설선운전사	〃	1	□□□	2	2	〃
			준설선전기사	〃	-	□□□	1	1	〃
			보 통 선 원	〃	6	□□□	26	31	〃

항 목	구 분	현 행									개 정							비 고
12-18 포장절단 및 줄눈설치	보완	12-18 포장절단공 가. 캇터공 (100m당)									12-18 포장절단 및 줄눈설치(2001 개정) 1. 포장절단 (100m당)
		구분	규격		단위	시멘트 콘크리트포장		아스팔트 콘크리트 포장		비고	구분	규격		단위	시멘트 콘크리트포장		아스팔트 콘크리트 포장
		블레이드 물 보통인부	D=320∼400mm t=3.2mm기준		개 □ 인	0.31 3,000 0.84		0.27 2,000 0.76			블레이드 물 특별인부 보통인부	D=320∼400mm t=3.2mm기준		개 □ 인 인	0.31(0.62) 3,000(4,500) - (0.78) 0.84(1.56)		0.27 2,000 - 0.76	* 줄눈시공시의 포장절단품 명시
		1. 본 품의 절단 깊이는 1차절단(50∼75mm)을 기준한 것이다. 2. 2차절단폭(6∼12mm)의 경우도 본품을 적용한다. 3. 캇타기 및 양수펌프 기계손료는 별도 계상한다. 4. 기구손료(호스, 노즐)와 잡재는 노력품의 5%이내에서 별도 계상한다. 〔해 설〕 본 품은 50cm/분의 속도를 기준으로 한 것이다. 나. 팽창줄눈공 (100m당)									[주] ① □현행과 동일□ ② ( )는 줄눈시공(1차절단+2차절단)시 적용하는 것이다. ③ □현행과 동일□ ④ □현행과 동일□ ⑤ □현행 [해설]과 동일□ 2. 줄눈설치 (100m당)
		구 분		규 격			단 위		수 량		구 분		단 위			수 량		* 줄눈설치품 현실화 ( 숯,코크스 → 실런 트,백업재 사용) * 수축,팽창,시공 줄눈설치품을 하나로 통일
		줄눈재료 줄눈진충제 슬리프바 덮 개 체 어 코우크스 숯 보통인부		두께 20mm □22mmx600mm □25mmx100mm			□ kg 본 개 조 kg kg 인		20 78 293 293 53 8 4 6		작업반장 특별인부 보통인부		인인인			0.40 1.32 3.81
											[주] ① 본 품은 백업재 및 실런트 등을 사용하여 시멘트 콘크리트 포장 줄눈(수축, 팽창, 시공줄눈)을 시공하는 품으로, 여기에는 다웰바(Dowel Bar) 및 받침(Chair) 설치품도 포함되어 있다.
		〔해 설〕 본 품은 팽창줄눈 간격 60mm, 포장폭 3.75m 및 포장두께 23cm를 기준으로 한 것이다.									② 재료량은 설계에 따른다. ③ 거푸집이 필요한 경우에는 별도 계상한다.

항 목	구 분	현 행				개 정	비 고
		다. 수축줄눈공 (100m당)
		구 분	규 격	단 위	수 량
		줄눈진충제 슬리프바 체 어 코우크스 숯 보통인부	□19mmx500mm	kg 본 조 kg kg 인	32 293 53 3 1.5 4.5
		콘크리트 캇타 운전은 별도 계상한다. 라. 종시공줄눈공 (100m당)
		구 분	규 격	단 위	수 량
		타 이 바 줄눈진충제 코우크스 숯 보통인부	이형 16x500mm	본 kg kg kg 인	160 23 2 1 3
		〔해 설〕 본 품은 팽창줄눈 간격 60m, 수축줄눈 간격 5m, 타이바 간격 0.6m, 포장슬래브폭 3.75m 및 두께 23cm를 기준으로 한 것이다.

항 목	구 분	현 행				개 정					비 고
12-27 도로유지공	보완	12-27 도로유지공 바. 아스팔트 노면파쇄공(기계사용) (1□당)				12-27 도로유지공 12-27-6 아스팔트 노면파쇄공(기계사용) (1□당)					* 절삭폭 2.0m 노 면파쇄기 품 신 설에 따른 보완
		구 분	규 격	단 위	절삭폭 1.0m	구 분	규 격	단 위	절삭폭
									1.0m	2.0m
		팁 (날) 물 특 별 인 부 보 통 인 부		개 □ 인 인	0.35 35 0.07 0.15	팁 (날) 물 특 별 인 부 보 통 인 부		개 □ 인 인	0.35 35 0.07 0.15	0.69 35 0.022 0.045
		1. 본 품은 노면절삭 깊이 50mm(절삭폭 1.0m)를 기준한 것이다. 2. 노면파쇄기 및 버럭처리 운반기계 경비는 별도 계상한다.				[주] ① 본 품은 노면절삭 깊이 50mm를 기준한 것이다. ② 노면파쇄기 및 버럭처리 운반기계 경비는 별도 계상한다.

항 목	구 분	현 행	개 정							비 고
12-35 방음벽설치	신설	□ 없 음 □	12-35 방음벽 설치(2001 신설) 1. 앵커볼트 설치 (방음벽 m당)
			지주높이		직종	단위	수 량
							지주간격 2m	지주간격 3m	지주간격 4m
			3m미만		철공	인	0.38	0.32	0.28
			3m이상 6m미만		철공	인	0.57	0.38	0.33
			6m이상 9m미만		철공	인	0.66	0.44	-
			[주]① 본품은 매설앵커볼트(L형) 및 천공앵커볼트(케미컬앵커볼트) 시 공에 적용하며, 이와 시공방법이 다를 경우에는 별도로 계상한다. ② 공구손료는 노무비의 3%로 계상한다. ③ 본품은 소운반 및 용접비용이 포함된 것이다. ④ 현장여건에 따라 신호수(보통인부 1∼2인)를 계상할 수 있다. ⑤ 지주높이 9m이상은 별도로 계상한다.
			2. 지주설치 (방음벽 m당)
			지주높이	직 종		단위	수 량
							지주간격 2m	지주간격 3m	지주간격 4m
			3m미만	철공 트럭크레인		인 시간	0.33 0.50	0.18 0.27	0.14 0.20
			3m이상 6m미만	철공 트럭크레인		인 시간	0.33 0.50	0.18 0.27	0.14 0.20
			6m이상 9m미만	철공 트럭크레인		인 시간	0.68 1.00	0.45 0.67	- -
			[주]① 본품은 매설앵커방식 및 천공앵커방식으로 지주를 세울 경우에 적용하며, 이와 시공방법이 다를 경우에는 별도로 계상한다. ② 현장여건상 장비진입이 불가능하여 인력에 의존해야 할 경우에는 본품(인력+장비)의 30%까지 가산할 수 있다.

항 목	구 분	현 행	개 정						비 고
			③ 공구손료는 노무비의 3%로 계상한다. ④ 본품은 소운반이 포함된 것이다. ⑤ 현장여건에 따라 신호수(보통인부 1∼2인)를 계상할 수 있다. ⑥ 트럭크레인은 5톤을 기준한 것이다. ⑦ 지주높이 9m이상은 별도로 계상한다. 3. 방음판 설치 (방음벽 m당)
			지주높이	직 종	단위	수 량
						지주간격 2m	지주간격 3m	지주간격 4m
			3m미만	철공 트럭크레인	인 시간	0.22 0.34	0.17 0.30	0.13 0.21
			3m이상 6m미만	철공 트럭크레인	인 시간	0.55 0.85	0.44 0.68	0.33 0.51
			6m이상 9m미만	철공 트럭크레인	인 시간	0.77 1.19	0.62 0.94	- -
			[주] ① 본품은 금속제 방음판(방음판 높이 0.5m)을 기준한 것으로, 투 명방음판(방음판 높이 1.0m)의 경우에는 본 품의 70%로 계상 한다. ② 현장여건상 장비진입이 불가능하여 인력에 의존해야 할 경우에는 본품(인력+장비)의 30%까지 가산할 수 있다. ③ 공구손료는 노무비의 3%로 계상한다. ④ 본품은 소운반이 포함된 것이다. ⑤ 현장여건에 따라 신호수(보통인부 1∼2인)를 계상할 수 있다. ⑥ 트럭크레인은 5톤을 기준한 것이다. ⑦ 지주높이 9m이상은 별도로 계상한다.

항 목	구 분	현 행				개 정				비 고
14-1 수중공사	보완	14-1 수중공사 자. 준설작업시 선단 조합은 다음 표와 같다.				14-1 수중공사 9. 준설작업시 선단 조합은 다음 표와 같다.				* 20,000HP 준 설선 작업량 신설에 따른 보완
		종 류	부 속 선		비 고	종 류	부 속 선		비 고
		펌 프 선	600HP이하	예선 180∼300HP 양묘선(자항) 1척 50HP		펌 프 선	600HP이하	예선 180∼300HP 양묘선(자항) 1척 50HP
							1,000HP ∼2,000HP	예선 300∼450HP 양묘선(자항) 1척 120HP
			1,000HP ∼2,000HP	예선 300∼450HP 양묘선(자항) 1척 120HP
							3,000HP ∼4,000HP	예선 450∼600HP 양묘선(자항) 1척 200HP
			3,000HP ∼4,000HP	예선 450∼600HP 양묘선(자항) 1척 200HP
							4,000HP이상	예선 600HP이상 양묘선(자항) 1척 200HP이상
			4,000HP이상	예선 600HP이상 양묘선(자항) 1척 200HP이상
							12,000HP	예선 800∼2,000HP 양묘선(자항) 1척 400∼800HP이상
			12,000HP	예선 800∼2,000HP 양묘선(자항) 1척 400∼800HP이상
							20,000HP	예선 350HP 1척 및 4,500HP 1척, 양묘선 1척 1,200HP
		그래브선 버 켓 선 딥 퍼 선		예 선 토 운 선 양묘선(자항) 1척	1. 부속선의 척수와 용량은 작업조건에 따라 조정한다. 2. 양묘선은 해당준설선의 앵커중량에 따라 필요시에 적용한다.	그래브선 버 킷 선 디 퍼 선		예 선 토 운 선 양묘선(자항) 1척	1. 부속선의 척수와 용량은 작업조건에 따라 조정한다. 2. 양묘선은 해당준설선의 앵커중량에 따라 필요시에 적용한다.

항 목	구 분	현 행					개 정						비 고
15-1 터널뚫기	보완	15-1 터널뚫기 나. 기계뚫기 (11) 터널암석뚫기 여굴량표준 터널굴착에 따른 여굴량은 다음표를 표준으로 한다.					15-1 터널뚫기 15-1-2 기계뚫기 11. 터널 여굴량 표준(2001 개정) 터널굴착에 따른 여굴량은 다음표를 표준으로 한다.
		구 분	아 치		측 벽	비 고	구 분	아 치		측 벽	바닥 및 인버트	비 고	* 바닥 및 인버트 여굴량 신설
			일 반	봉 지				일 반	봉 지
		여굴두께cm	15∼20	H+15∼20	10∼15	H는 H형강의 배면고 또는 동바리 직경	여굴두께cm	15∼20	H+15∼20	10∼15	10∼15	H는 H형강의 배면고 또는 동바리 직경
		1) 봉지구간은 1발파진행 0.8m미만의 경우에 진행한다. 2) 바닥 및 인버트 아치구간은 계상하지 않는다. 단, 수로터널 등 단면이 적은 경우는 5cm이내에서 현장여건에 따라 적용할 수 있다. 3) 여굴채움 콘크리트는 지보공설치 구간에서는 여굴두께의 70%까지, 무지보공 구간은 100%까지로 한다. 4) 터널굴착품의 잡품 기타 손료는 뚫기품 재료비(폭약, 도화선, 뇌관, 롯트 및 빗트갈기)의 5%로 계상한다. 5) 용수개소는 뚫기품에서 30%를 별도 가산할 수 있다. 6) 뚫기품은 버럭처리비(적재, 운반, 버리기)조명비, 동바리비, 착암설치(콤푸렛서, 착암기, 송기관, 공기탱크), 배수처리비, 기계장치비, 가설비, 환기설비 등 갱내외 설비비는 굴착공법과 조건에 따라 별도 계상한다. 7) 환기설비는 갱구에서 200m이상일 때 필요에 따라 별도 계상하며 갱구에서 200m미만은 자연환기로 한다. 단, 200m미만이라도 단면이 적은 경우는 필요에 따라 환기시설을 별도 계상할 수 있다. 8) 도갱뚫기 및 넓히기 공법의 넓히기 품은 도갱뚫기 품의 65%로 한다. 9) 상반단면 공법의 하반단면 넓히기 품은 상반단면뚫기 품의 65%로 한다. 10) 풍화암의 경우는 본 품중 연암의 1발파 진행 0.8m(도갱)을 준용할 수 있다.					* □현행 1)과 동일□ * □현행 2)를 다음과 같이 수정□ □바닥 및 인버트□ 구간에 여굴을 계상하는 경우는 바닥 및 인버트 의 버럭을 제거하여 콘크리트 등으로 채우는 경우에 한하며, 암질에 따라 달리 적용할 수 있음. 단, 수로터널 등 단면이 적은 경우는 5cm이내에서 현장여건에 따라 적용할 수 있음. * □현행 3)과 동일□ [주] ①∼⑦ : □현행 4)∼10)과 동일□

항 목	구 분	현 행	개 정							비 고
15-4 NATM공법 (강지보재 제작설치)	신설	□없 음□	15-4 NATM공법 4. 강지보재 제작 및 설치(2001 신설) (1) 강지보재 제작 (가) H형강 지보재 (톤당)							* 터널 강지보재 제작설치품 신설
			구 분	지보재 규격
				100x100x6x8		125x125x6.5x9		150x150x7x10
			철골공(인)	7.2		5.8		4.9
			[주] ① 본품은 H형강을 사용하여 터널 지보재를 제작하는 품으로, 용접 비 및 공장경비도 포함된 것이다. ② 중량은 볼트□너트를 제외한 모든강재(H형강□강판□앵글□접합부형 강□지보재간 연결강재 등)의 중량으로 한다. ③ 운반은 별도 계상한다. (나) 격자지보재 (톤당)
			구 분	지보재 규격
				50x20x30	70x20x30		95x22x32		115x22x32
			철골공(인)	9.9	9.2		8.5		8.4
			[주] ① 본품은 격자형 지보재(Lattice Girder)를 제작하는 품으로, 용접비 및 공장경비도 포함된 것이다. ② 중량은 볼트□너트를 제외한 모든강재(환봉□스파이더□앵글□강판□ 지보재간 연결강재 등)의 중량으로 한다. ③ 운반은 별도 계상한다.

항 목	구 분	현 행	개 정							비 고
			(2) 강지보재 설치 (가) H형강 지보재 (조당)
			구 분		단위	규격	수 량
							전단면굴착	상하반 2분할 굴착
								상반	하반
			인력	동 발 공	인		1.04	0.85	0.41
				보통인부	인		0.30	0.24	0.16
			장비	로우더(타이어)	시간	2.29□	0.50	0.42	-
			* 장비는 실정에 따라 달리 적용할 수 있음. (나) 격자지보재 (조당)
			구 분		단위	규격	수 량
							전단면굴착	상하반 2분할 굴착
								상반	하반
			인력	동 발 공	인		0.80	0.66	0.31
				보통인부	인		0.23	0.19	0.13
			장비	로우더(타이어)	시간	2.29□	0.42	0.33	-
			* 장비는 실정에 따라 달리 적용할 수 있음.

항 목	구 분	현 행							개 정																				비 고
19-10 PVC관 접합 라. 맞이음(버트융착식) 접합 및 부설	보완	19-10 PVC관 접합 라. 맞이음(버트융착식) 접합 및 부설 (개소당)							19-10 PVC관 접합 19-10-4 맞이음(버트융착식) 접합 및 부설(2001 보완) (개소당)
		관경 (mm)	배관공 (인)	특별인부 (인)	보통인부 (인)	크레인 (hr)	융착기 (hr)	발전기 (hr)	관경 (mm)		배관공 (인)			특별인부 (인)				보통인부 (인)			크레인 (hr)				융착기 (hr)		발전기 (hr)
		10 20 □ □ □ 550 600	0.045 0.045 □ □ □ 0.482 0.509	0.022 0.022 □ □ □ 0.243 0.256	0.045 0.045 □ □ □ 0.482 0.509	□ □ 0.38 0.45	0.17 0.17 □ □ □ 1.94 2.05	0.17 0.17 □ □ □ 1.94 2.05	10 20 □ □ □ 550 600		0.045 0.045 □ □ □ 0.482 0.509			0.022 0.022 □ □ □ 0.243 0.256				0.045 0.045 □ □ □ 0.482 0.509			□ □ 0.38 0.45				0.17 0.17 □ □ □ 1.94 2.05		0.17 0.17 □ □ □ 1.94 2.05
		(1) 본 품은 소운반을 포함한 것이다. (2) 관로의 터파기, 되메우기, 모래부설, 잔토처리, 물푸기 등은 별도 계상한다. (3) 본 품은 수압을 받는 폴리에틸렌계 상수도관을 기준한 것이다. (4) 각종 접착재료의 규격 및 품질은 관련 KS규정에 따른다. (5) 크레인은 10ton, 발전기는 25kw를 기준한 것이다. (6) 본 품은 직관 6m를 기준한 것이다.							700 800		0.667 1.000			0.333 0.500				0.667 1.000			0.64 0.93				2.31 2.90		2.31 2.90		* 관경 700∼800mm 추가
									[주] □현행과 동일□하되 (1)항과 (3)항을 자리바꿈하여 명시. ※ 손료계수 (7613) 융착기
									분류 번호	규격 (mm)		가격	내용 시간		연간표 준가동 시간		상각 비율		정비 비율	연간 관리 비율		시간당 (10-7)
																						상각비 계수		정비비 계수		관리비 계수		계
									7613- 0900	700- 900			7,000		1000		0.9		0.5	0.14		1,286		714		860		2,860
									※ 건설기계가격
									기종							분류번호							가격
									융착기							7613-0900							27,600천원

항 목	구 분	현 행	개 정												비 고
20-10 폐공 되메우기	신설	□ 없 음 □	20-10 폐공 되메우기(2001 신설) (10m당)
			직 종				단 위							수 량
			중급기술자 중급기능사 특별인부 보통인부				인 〃 〃 〃							0.067 0.133 0.267 0.267
			[주] ① 본 품은 지하수개발 과정에서 발생된 폐공을 모래 및 시멘트밀 크로 메우는 품으로서 공경(나공) 6인치를 기준한 것이다. ② 본 품은 깊이 200m까지를 기준한 것이므로, 200m를 초과할 경우에 는 100m 증가시마다 품을 20%까지 가산할 수 있다. ③ 본 품은 모래주입 및 시멘트밀크 비빔□주입, 모르터 비빔□타설, 재료의 소운반을 포함하고 있는 것이므로, 터파기 및 되메우 기, 케이싱(공벽유지를 위하여 기존에 설치되어 있는 것) 인발이 나 절단 등이 필요한 경우에는 별도로 계상한다. ④ 모래 등 재료량은 설계에 따른다.
			< 모 식 도 >
				되메우기 (토사)									터파기 구간
				모르터
					시멘트 밀크								케이싱구간(10인치) (기존의 공벽유지용)
						모래							나공구간(6인치)

항 목	구 분	현 행	개 정						비 고
<부록 3. 참고품> 1-8 절취사면의 생태 복원형 녹화공법	신설	□없 음□	<부록 3. 참고품> 1-8 절취사면의 생태복원형 녹화공법(2001 신설) (10□당)
			품목 두께(mm)	재 료
				녹화기반재 (□)	유기양생재 (□)	침식방지제 (□)	입단형성제 (□)	배합종자 (kg)
				유기자연토양	비료, 섬유소	침식방지	표토구조형성	관목형
			SEED	41.7	16.0	1.7	10.0	0.2
			10	83.3	32.0	3.3	20.0	0.2
			20	166.7	64.0	6.7	40.0	0.2
			30	250.0	96.0	10.0	60.0	0.2
			40	333.3	128.0	13.3	80.0	0.2
			50	416.7	160.0	16.7	100.0	0.2
			70	583.3	224.0	23.3	140.0	0.2
			품목 두께(mm)	장 비
				취부기 (hr)	트럭탑재형크레인 (hr)	덤프트럭 (hr)	물탱크 (hr)	자흡식펌프 (hr)
				4.3□	5톤	6톤	5,500□	□100mm
			SEED	0.072	0.072	0.072	0.362	0.072
			10	0.147	0.147	0.147	0.432	0.147
			20	0.203	0.203	0.203	0.485	0.203
			30	0.277	0.277	0.277	0.554	0.277
			40	0.369	0.369	0.369	0.641	0.369
			50	0.461	0.461	0.461	0.728	0.461
			70	0.645	0.645	0.645	0.902	0.645

항 목	구 분	현 행	개 정				비 고
			품 목 두께(mm)	인 력
				작업반장(인)	특별인부(인)	보통인부(인)
			SEED	0.019	0.037	0.123
			10	0.025	0.049	0.145
			20	0.034	0.067	0.178
			30	0.046	0.091	0.223
			40	0.061	0.121	0.279
			50	0.076	0.151	0.335
			70	0.106	0.211	0.447
			[주] ① 본 품은 자연토양을 주재료로 하여 만든 녹화기반토양을 비탈면 에 부착함으로써 자생초본류에서 목본류에 이르기까지 다양한 식 물들이 비탈면에 발아하고 생육하게 하여 다층구조의 식물군락을 조성하는 공법에 대한 품으로서, 건설교통부에서 신기술로 지정고시 한 □절취사면의 생태복원형 녹화공법□을 기준한 것이며, 이와 유사 한 공법에도 본 품을 준용할 수 있다. ② 본 품은 면고르기가 포함되지 않은 것이다. ③ 잡재료비는 재료비의 3%를, 공구손료는 노무비의 2%를 계상한다. ④ 녹화기초공(천연섬유망, 천연섬유NET, 기초철망 등)이 필요한 경 우에는 별도 계상한다. ⑤ 재료의 할증은 별도 계상한다(토사지반 10%, 암반 20%) ⑥ 수직고 20m 이상인 경우에는 인력품에 다음의 할증을 가산한다.
			수직고	20∼30m미만	30∼50m미만	50m이상
			할증율(%)	20	30	40

항 목	구 분	현 행	개 정																					비 고
			※ 손료계수 ㅇ 취부기(절취사면의 생태복원형 녹화공법용)
			분류번호	규격 (PS)		가격	내용 시간	연간 표준 가동 시간		상각 비율		정비 비율		연간 관리 비율		시간당(10-7)
																상각비 계수			정비비 계수		관리비 계수		계
			-	80			4,000	1,000		0.9		0.6		0.14		2,250			1,500		927		4,677
			※ 운전경비
			분류번호		기 계 명						규격		주연료 (□)		잡품			조종원		조수		건설기계 조장
			-		취부기 (절취사면의 생태 복원형 녹화공법용)						80PS		6.4		20			1		-		-
			※ 건설기계가격
			기 종						분 류 번 호								가 격 ($)
			취부기(절취사면의 생태복원형 녹화공법용)						-								141,221

항 목	구 분	현 행	개 정							비 고
<부록 3. 참고품> 1-9 철근노출단면 복구	신설	□없 음□	<부록 3. 참고품> 1-9 철근노출단면 복구(2001 신설) 1. 콘크리트 헐기 (□당)
			구 분		단위	규격		수량
			작업반장		인			0.01
			절 단 공		인			0.08
			할 석 공		인			0.10
			특별인부		인			0.38
			보통인부		인			0.02
			날(블레이드)		개	6인치×4.8mm		0.04
			기구손료		%			노무비의 5%
			* 본 품에는 철거부위 절단 및 콘크리트 헐기, 면고르기, 고압세척 작업 이 포함되어 있음 2. 발청억제용 침투제(댄시-P) 도포 (□당)
			구 분	단 위			수 량
							1회 도포시		2회 도포시
			도 장 공	인			0.04		0.06
			특별인부	인			0.03		0.05
			보통인부	인			0.04		0.06
			댄시-P	□			0.48		0.96
			기구손료	%			노무비의 2%

항 목	구 분	현 행	개 정																비 고
			3. 침투성 표면강화재(HE-256) 도포 (□당)
			구 분			단 위					수 량
											1회 도포시					2회 도포시
			방 수 공			인					0.06					0.08
			특별인부			인					0.03					0.05
			보통인부			인					0.06					0.08
			HE-256			□					0.1					0.2
			기구손료			%					노무비의 2%
			4. 수성 폴리머 모르타르 보수재(G&W-II) 솔처리 (□당)
			구 분			단 위			수 량
									1회 도포시					2회 도포시
			방 수 공			인			0.12					0.20
			특별인부			인			0.06					0.08
			보통인부			인			0.12					0.20
			G&W-II			kg			4.06					8.12
			기구손료			%			노무비의 2%
			5. 내중성화 모르타르(RE-PH 모르타르) 바르기 (□당)
			구분	단위	바 닥					벽 체					천 장
					t=10mm		20mm	30mm		t=10mm		20mm	30mm		t=10mm		20mm	30mm
			미장공	인	0.11		0.13	0.16		0.15		0.19	0.23		0.18		0.23	0.28
			보통인부	인	0.11		0.13	0.16		0.15		0.19	0.23		0.18		0.23	0.28
			RE-PH 모르터	kg	23.28		46.56	69.84		23.98		47.96	71.94		24.68		49.36	74.04
			기구손료	%	노무비의 2%
			* 두께(t)는 철근피복두께가 아닌 파손된 면으로부터의 복구두께를 의미하는 것 이며, 재료량도 이를 기준한 것이므로 기존단면까지 복구할 경우에는 재료량 을 조정·적용해야 하며 인력품은 상기품을 그대로 적용한다.

항 목	구 분	현 행	개 정	비 고
			[주] ① 본 품은 열화□중성화된 콘크리트 부분을 걷어내 철근을 노출시킨 후 부 식된 철근을 방청처리하고 수성 폴리머모르터로 채워 단면을 복구하는 공법에 대한 품으로서, 건설교통부에서 신기술로 지정고시한 □비정질의 실리카를 이용한 콘크리트 구체강화 및 수성 아크릴, 에폭시, 폴리머를 이용한 방식□보수□보강 복합화공법□중 □철근노출단면 복구□공종을 기 준한 것이다. ② 본 품에는 소운반 및 재료의 할증율이 포함되어 있다. ③ 본 품은 최종 복구단면의 기능을 내 중성화를 기준하여 산정한 것이므로, 최종 복구단면의 기능을 달리 할 경우(내 염화, 내 화학, 내 동결융해)에는 본 품을 그대로 따르되, 다만 □5. 내중 성화 모르터(RE-PH) 바르기□의 재료수량을 해당 기능에 맞는 재료로 하여 설계에 따라 재료량을 산출하여 적용한다 ④ 폐기물처리비는 별도로 계상한다.

항 목	구 분	현 행	개 정					비 고
<부록 3. 참고품> 1-10 대구경 상수도 관 보수	신설	□없 음□	<부록 3. 참고품> 1-10 대구경 상수도관 보수(2001 신설) (개소당)
			관 경	수 량
				배관공(인)	기계공(인)	특별인부(인)	보통인부(인)
			800∼1,000mm	0.67	0.49	0.49	0.31
			1,100∼1,650mm	0.56	0.38	0.38	0.20
			1,800∼2,400mm	0.67	0.49	0.49	0.31
			[주] ① 본 품은 건설교통부에서 신기술로 지정고시한 □대구경(□800mm이 상) 상수도 송□도수관 긴급복구공법□을 기준한 것이며, 이와 유사 한 공법에도 본 품을 준용할 수 있다. ② 본 품은 관로길이 300m를 기준한 것이며, 100m 추가시마다 본 품 의 20%를 가산할 수 있다. ③ 본 품은 소운반이 포함된 것이다. ④ 관내 자재운반기구는 인력품의 8%로 계상할 수 있다. ⑤ 재료(고무판□밴드)량은 설계에 따르며, 잡재료는 주재료비의 3% 를 계상한다. ⑥ 굴착, 되메우기, 출입구 형성 및 복원, 잔토처리 및 관로 물푸기는 별도 계상한다. ⑦ 관내부 조명시설 및 환풍시설은 별도 계상한다.

Ⅲ. 건축부문

항 목	구 분	현 행	개 정								비 고
2-5-3 조립식 강관동바리	신설	(없 음)	2-5-3 조립식 강관동바리(2001 신설) (10공□당)								* 조립식 강관동바리 (시스템동바리) 신설
			구 분			단 위		수량
			작업반장 비 계 공 형틀목공 보통인부 크 레 인			인 인 인 인 시간		0.24 0.48 0.72 0.72 0.14
			＿주ａ① 본 품은 조립식 강관동바리(시스템동바리)의 설치 및 해체에 대한 품이다. ② 본 품은 슬라브두께 130cm 이하를 기준한 것이며, 단면이 변화하는 경우의 슬라브 두께는 평균두께로 한다. ③ 본 품은 동바리 설치높이 10m 이하를 기준한 것이므로 10m를 초과할 경우에는 인력 및 장비에 대하여 다음의 할증율을 가산한다.
			높 이		10m초과∼20m이하				20m초과∼30m이하
			할 증 율(%)		10				20
			④ 본 품에는 소운반이 포함되어 있다. ⑤ 재료량은 설계에 따른다. ⑥ 동바리의 손율은 다음과 같이 계상한다.
			사용월별	3개월			6개월			12개월
			손율(%)	6			10			19
			⑦ 크레인 규격은 다음을 기준으로 한다.
			높이		20m이하				20m초과∼30m이하
			크레인 규격		15톤				20톤
			⑧ 동바리 설치를 위한 지반고르기 및 콘크리트 타설 등은 별도로 계상한다.

항 목	구 분	현 행							개 정											비 고
6-3 거푸집 (목재거푸집)	보완	6-7 거푸집 가. 목재거푸집 (□당)							6-3 거푸집 6-3-1 목재거푸집(2001개정) (□당)
		종별	단위	기준수량 (1회사용시)	사용횟수별기준수량에 대한 비율(%)			비고	종별	단위		기준수량 (1회사용시)	사용횟수별기준수량에 대한 비율(%)						비고
					횟수별	재료비(%)	노무비(%)						횟수별		재료비(%)			노무비(%)
		판 재 각 재 철 선 못 박 리 제 형틀목공 보통인부	□ □ kg kg □ 인 인	0.03 0.038 0.29 0.25 0.19 0.50 0.40	1회사용시 2회사용시 3회사용시 4회사용시	100.0 57.7 46.6 39.7	100.0 63 51.6 45.9	제작조립 철거포함	판 재 각 재 철 선 못 박 리 제 형틀목공 보통인부	□현행과 동일□										* 사용고재 평가 기준 현실화
		사용고재 평가기준	%	30			판재와 각재의 설계 단가를 기준으로 함.		사용고재 평가기준	%	23						판재와 각재의 설계 단가를 기준으로 함

항 목	구 분	현 행							개 정										비 고
6-3 거푸집 (합판거푸집)	보완	6-7 거푸집 나. 합판거푸집 (□당)							6-3 거푸집 6-3-2 합판거푸집(2001개정) (□당)
		종별	단위	기준수량 (1회사용시)	사용횟수별기준수량에 대한 비율(%)			비고	종별	단위	기준수량 (1회사용시)		사용횟수별기준수량에 대한 비율(%)					비고
					횟수별	재료비(%)	노무비(%)						횟수별		재료비(%)		노무비(%)
		합 판 각 재 철 선 못 박 리 제 형틀목공 보통인부	□ □ kg kg □ 인 인	1.030 0.038 0.29 0.20 0.19 0.30 0.25	1회사용시 2회사용시 3회사용시 4회사용시 5회사용시 6회사용시	100.0 57.0 46.1 40.1 37.1 34.7	100.0 60.0 47.1 40.0 34.2 32.0	12mm내수 합판기준 제작조립 철거포함	합 판 각 재 철 선 못 박 리 제 형틀목공 보통인부	□현행과 동일□									* 사용고재 평가 기준 현실화
		사용고재 평가기준	%	30			목재와 합판의 설계 단가를 기준으로 함.		사용고재 평가기준	%	23					목재와 합판의 설계 단가를 기준으로 함
		1. ∼ 10. 생략 <해설> 1.∼ 2. 생략 3. 목재 및 합판거푸집의 사용횟수별 재료비와 노무비 계산방법 (가) 목재거푸집 ㅇ 재료비 A=A1+A2+A3+A4+A5 판 재 0.03×0.7×A1□=A1 □□ 판재와 각재의 사용고재 각 재 0.038×0.7×A2□=A2 □□ 평가기준 30%를 공제한 것임. 철 선 0.29×A3□=A3 못 0.25×A4□=A4 박리제 0.19×A5□=A5 ㅇ노무비 B=B1+B2 형틀목공 0.50×B1□=B1 인 부 0.40×B2□=B2							＿주ａ①∼⑩ □현행과 동일□ <해설> 1.∼ 2. 생략 3. 목재 및 합판거푸집의 사용횟수별 재료비와 노무비 계산방법 (가) 목재거푸집 ㅇ 재료비 A=A1+A2+A3+A4+A5 판 재 0.03×0.77×A1□=A1 □□ 판재와 각재의 사용고재 각 재 0.038×0.77×A2□=A2 □□ 평가기준 23%를 공제한 것임. 철 선 0.29×A3□=A3 못 0.25×A4□=A4 박리제 0.19×A5□=A5 ㅇ노무비 B=B1+B2 형틀목공 0.50×B1□=B1 인 부 0.40×B2□=B2

항 목	구 분	현 행		개 정	비 고
		ㅇ1회 사용시 재료비는 A이고 노무비는 B이므로		ㅇ1회 사용시 재료비는 A이고 노무비는 B이므로
		2회 사용시	1회 사용시 재료비(A)×57.7% □□□□□□□ 재료비 1회 사용시 노무비(A)×63% □□□□□□□□ 노무비	표 : □현행과 동일□
		3회 사용시	1회 사용시 재료비(A)×46.6% □□□□□□□ 재료비 1회 사용시 노무비(A)×51.6% □□□□□□□ 노무비
		4회 사용시	1회 사용시 재료비(A)×39.7% □□□□□□□ 재료비 1회 사용시 노무비(A)×45.9% □□□□□□□ 노무비
		(나) 합판거푸집 ㅇ 재료비 A=A1+A2+A3+A4+A5 판 재 1.03×0.7×A1□=A1 □□ 판재와 각재의 사용고재 각 재 0.038×0.7×A2□=A2 □□ 평가기준 30%를 공제한 것임. 철 선 0.29×A3□=A3 못 0.2×A4□=A4 박리제 0.19×A5□=A5 ㅇ노무비 B=B1+B2 형틀목공 030×B1□=B1 인 부 0.25×B2□=B2 ㅇ1회 사용시 재료비는 A이고 노무비는 B이므로		(나) 합판거푸집 ㅇ 재료비 A=A1+A2+A3+A4+A5 판 재 1.03×0.77×A1□=A1 □□ 판재와 각재의 사용고재 각 재 0.038×0.77×A2□=A2 □□ 평가기준 23%를 공제한 것임. 철 선 0.29×A3□=A3 못 0.2×A4□=A4 박리제 0.19×A5□=A5 ㅇ노무비 B=B1+B2 형틀목공 030×B1□=B1 인 부 0.25×B2□=B2 ㅇ1회 사용시 재료비는 A이고 노무비는 B이므로
		2회 사용시	1회 사용시 재료비(A)×57.0% □□□□□□□ 재료비 1회 사용시 노무비(A)×60.0% □□□□□□□ 노무비	표 : □현행과 동일□
		3회 사용시	1회 사용시 재료비(A)×46.1% □□□□□□□ 재료비 1회 사용시 노무비(A)×47.1% □□□□□□□ 노무비
		4회 사용시	1회 사용시 재료비(A)×40.1% □□□□□□□ 재료비 1회 사용시 노무비(A)×40.0% □□□□□□□ 노무비
		5회 사용시	1회 사용시 재료비(A)×37.1% □□□□□□□ 재료비 1회 사용시 노무비(A)×34.2% □□□□□□□ 노무비
		6회 사용시	1회 사용시 재료비(A)×34.7% □□□□□□□ 재료비 1회 사용시 노무비(A)×32.0% □□□□□□□ 노무비

항 목	구 분	현 행								개 정									비 고
6-3 거푸집 (제치장 거푸집)	보완	6-7 거푸집 라. 제치장 거푸집 (□당)								6-3 거푸집 6-3-4 제치장 거푸집(2001개정) (□당)
		종별	단위	기준수량		사용횟수별기준수량에 대한 비율(%)				종별	단위		기준수량		사용횟수별기준수량에 대한 비율(%)
				목재	합판	구분		목재	합판				목재	합판	구분		목재	합판
		판 재 합 판 각 재 철 선 못 볼 트 나무덧쇠 박 리 제	□ □ □ kg kg 개 개 □	0.03 - 0.038 0.29 0.25 2 2 0.19	- 1.03 0.038 0.29 0.2 2 2 0.19	1회 사용시	재료비 노무비	100% 100%	100% 100%	판 재 합 판 각 재 철 선 못 볼 트 나무덧쇠 박 리 제	□현행과 동일□								* 사용고재 평가 기준 현실화
						2회 사용시	재료비 노무비	57.7% 63%	57% 60%
		형틀목공 보통인부	인인	0.6 0.5	0.36 0.31	제작·조립·철거 포함				형틀목공 보통인부
		사용고재 평가기준	%	30		판재·합판 및 각재의 설계단가를 기준으로 함.				사용고재 평가기준	%	23				판재·합판 및 각재의 설계단가를 기준으로 함.
		1. 본표에서 2회의 사용고재량은 횟수별 비율속에 포함되어 있다. 2. 본표의 기준수량은 1회 사용시를 기준한 것이므로 2회 사용시의 재료 및 노무비를 계상하고자 할 때는 횟수별 비율만을 적용한다. 3. 동바리 재료 및 품은 별도 계상한다. 4. 곡면 및 특수형상부분(와플슬래브, 난간 등)의 거푸집자재 및 품은 별도 계상할 수 잇다. 5. 볼트의 손율은 15%이다. 6. 파이프는 별도 계상한다. 7. 합판규격은 12□ 내수합판을 기준한 것이다.								＿주ａ① 본 품에서 2회의 사용고재량은 횟수별 비율속에 포함되어 있다. ② 본 품의 기준수량은 1회 사용시를 기준한 것이므로 2회 사용시의 재료 및 노무비를 계상하고자 할 때는 횟수별 비율만을 적용한다. ③ 동바리 재료 및 품은 별도 계상한다. ④ 곡면 및 특수형상부분(와플슬래브, 난간 등)의 거푸집자재 및 품은 별도 계상할 수 잇다. ⑤ 볼트의 손율은 15%이다. ⑥ 파이프는 별도 계상한다. ⑦ 합판규격은 12□ 내수합판을 기준한 것이다.

항 목	구 분	현 행				개 정				비 고
13-5 시트 방수	보완	13-5 시트 방수 (□당)				13-5 시트 방수(2001 개정) (□당)
		구 분	단 위	수 량	비 고	구 분	단 위	수 량	비 고
		시 이 트 프 라 이 머 연료(L.P.G) 방 수 공 인 부	□ □ □ 인 인	1.2 0.3 0.08 0.09 0.043	시이트 두께 2.5□, 폭1.0m, 1겹 시공시를 기준한 것임	시 트 프 라 이 머 연료(L.P.G) 방 수 공 인 부	□ □ □ 인 인	1.2 0.3 0.08 0.09 0.043	시트 두께 2.5∼3□, 폭1.0m, 1겹 시공시를 기준한 것임
		1. 본 품에는 재료의 할증율 및 소운반품이 포함되어 있다. 2. 바탕고르기가 필요한 경우에는 재료 및 품을 별도 가산한다. 3. 본품은 바닥을 기준한 것이며 수직부 및 특수한 경우에는 품을 50% 가산할 수 있다. 4. 공구손료는 품의 3%를 가산한다. 5. 시이트가 특수한 경우에는 별도 계상할 수 있다. 6. 직각부위(모서리 등)의 곡면처리에 소요되는 잡자재비는 재료비에 3%를 가산한다. 7. 시이트 두께에 따라 품을 증감할 수 있다. <해 설> 1. 시이트 상호 연결부분은 10□이상 겹치도록 한다. 2. 자착성을 가지고 있는 시이트를 사용하여 모체와 시이트를 밀착시키는 공법을 기준한 것이다.
						[주]① 본 품에는 재료의 할증율 및 소운반품이 포함되어 있다. ② 바탕고르기가 필요한 경우에는 재료 및 품을 별도 가산한다. ③ 본 품은 바닥을 기준한 것이며 수직부 및 특수한 경우에는 품을 50% 가산할 수 있다. ④ 공구손료는 품의 3%를 가산한다. ⑤ 시트가 특수한 경우에는 별도 계상할 수 있다. ⑥ 직각부위(모서리 등)의 곡면처리에 소요되는 잡자재비는 재료비에 3%를 가산한다. ⑦ 시트 두께에 따라 품을 증감할 수 있다. ⑧ 시트 상호 연결부분은 10□이상 겹치도록 한다. ⑨ 자착성을 가지고 있는 시트를 사용하여 모체와 시트를 밀착 시키는 공법을 기준한 것이다.

항 목	구 분	현 행			개 정			비 고
17-2 강제창호 달기	보완	17-2 강제창호달기 가. 강제창호달기 (짝당)			17-2 강제창호달기 1. 강제창호달기(2001 개정) (짝당)
		구 분	종 별	샷 쉬 공(인)
					구 분	종 별	샷시공(인)
		창	(생 략)	(생 략)
					창	(현행과 같음)	(현행과 같음)
		문	외여닫이(후랏쉬) 쌍여닫이(후랏쉬) 미 서 기 셧 터(장치포함)	1.0∼1.6 1.5∼3.0 1.5∼3.5 4∼8
					문	외여닫이(후랏쉬) 쌍여닫이(후랏쉬) 미 서 기 셧 터(장치포함)	0.7∼1.4 1.0.∼2.0 1.5∼3.5 4∼8
					[주] ① 본 품에는 소운반과 창호틀 설치 및 창호달기 품이 포함되어있다. ② 앵커볼트 설치 및 콘크리트 까기 품은 개소당 석공 0.1∼0.15인을 계상할 수 있다. ③ 창호철물달기품은 별도 계상한다.
		앵커볼트 설치 및 콘크리트까기 품은 개소당 석공 0.1∼0.15인을 계상 할 수 있다.

항 목	구 분	현 행	개 정				비 고
19-14 에폭시 페인트칠	신설	(없 음)	19-14 에폭시 페인트칠(2001 신설) (□당)
			구 분	단 위	수 량	비 고
			에폭시페인트 프라이머 시 너 연 마 지 도 장 공	□ □ □ 매 인	0.53 0.19 0.125 0.125 0.06	필요시 계상
			[주] ① 본 품은 도막두께 300□를 기준한 것이다. ② 본 품에는 재료의 할증율 및 소운반품이 포함되어 있다. ③ 기구손료는 품의 2%를 가산한다. ④ 바탕만들기를 위한 품은 □19-2 바탕만들기□에 준하여 별도 계상한다 ⑤ 본 품은 롤러칠을 기준한 것이며, 보조붓칠이 포함된 것이다.

항 목	구 분	현 행						개 정						비 고
21-1 해체철거공사	보완	21-1 해체철거공사 나. 건축물 구조체별 철거 (구조별 □당)						21-1 해체철거공사 2. 건축물 구조체별 철거(2001 개정) (구조별 □당)
		구조별	공 정 별	구 분				구조별	공정별	구분
										건축목공 (인)	기와공 (인)	슬레이트 및 함석공(인)	인부 (인)
				건축목공 (인)	기와공 (인)	슬레이트 및 함석공(인)	인부 (인)
		지붕	(생	략)				지붕	(현행과	같음)
		천정	(생	략)				천정	(현행과	같음)
		벽	(생	략)				벽	(현행과	같음)
		바닥 및 수장부분	마루틀 및 마루널 · · (이	0.20 · · 하	- · · 생	- · · 략)	0.10 · ·	바닥 및 수장부분	마루틀 및 마루널 · · (이	020 · · 하	- · · 생	- · · 략)	0.10 · ·
		<해 설> 본품은 해체재(건축목공, 기와공, 슬레이트공 및 함석공이 철거하는 부재)를 일부 재사용 할 때의 품이다.						[주] ① 본 품은 해체재(건축목공, 기와공, 슬레이트공 및 함석공이 철거하는 부재)를 일부 재사용 할 때의 품이다. ② 해체재를 재사용하지 아니하는 때에는 본 품의 60%를 적용한다.

항 목	구 분	현 행	개 정					비 고
<부록3. 참고품> 1-6 완충장치를 이용한 석재판 붙임	신설	(없 음)	<부록3. 참고품> 1-6 완충장치를 이용한 석재판 붙임(2001 신설) (□당)
			구분	규격	단위	수량	비고
			석재판 철물 shoe case 에폭시 실란트 석공 보통인부	900×600×30□ 석재 접착용 석재용	□ 조 개 □ □ 인 인	1.03 4.23 8.45 0.082 0.049 0.35 0.22	앵커볼트 포함 shoe case고정용 철물 고정용
			[주] ① 본 품은 건설교통부에서 신기술로 지정고시한 □완충장치(shoe case)를 이용한 건식석재 설치공법□을 기준한 것으로, 이와 유사한 공법에도 본 품을 준용할 수 있다. ② 본 품은 공장가공제품을 사용하여 평면벽체에 사용할 때를 기준으로 한 것으로 시공부위가 다르거나 모양이 특수한 경우 또는 소규모 공사로서 공장가공제품의 사용이 곤란한 경우에는 별도 계상한다. ③ 본 품에는 재료의 할증율 및 소운반품이 포함되어 있다. ④ 줄눈시공시 재료 및 품은 별도 계상한다. ⑤ 외벽시공의 높이별 할증율은 16-1 3. 모르타르 바름에 따른다. ⑥ 공구손료는 품의 3%를 가산한다.

항 목	구 분	현 행	개 정					비 고
<부록3. 참고품> 1-7 시멘트주입 방수	신설	(없 음)	<부록3. 참고품> 1-7 시멘트 주입방수(2001 신설) (천공개소당)
			구 분	규 격	단위	수량	비 고
			시멘트 모르타르방수재 방수공 특별인부 보통인부	보통 WGS300	□ □ 인 인 인	191 49 0.74 0.51 0.73	시멘트:WGS = 4:1
			[주] ① 본 품은 누수 발생부위의 콘크리트 구조물을 천공(파취)하고 구조물의 배면에 주입관을 통해 모르타르방수재를 주입하는 누수보수공법으로 천공간격 1.5m, 천공직경 17.6□, 천공길이 30□를 기준한 것이며, 건설교통부에서 신기술로 지정고시한 □콘크리트 구조물에 대하여 시멘트계열의 그라우트재를 이용한 누수방지 보수공법(WGS방수 그라우팅 시스템)□을 기준한 것으로서 이와 유사한 공법에도 본 품을 준용할 수 있다. ② 본 품은 소운반, 구조물의 천공, 방수재 주입, 마무리 작업이 포함되어 있다. ③ 공구손료는 품의 3%를 가산한다. ④ 균열의 폭이나 형태가 다양하여 본 품에 준할 수 없을 때에는 적의 산출할 수 있다.

Ⅳ. 기계설비부문

항 목	구 분	현 행			개 정			비 고
1-1-5 PP-C 배관 가. 급수급탕용	보완	제II편 기계설비공사 1-1-5 PP-C 배관 1. 급수급탕용 (m당)			제II편 기계설비공사 1-1-5 PP-C 배관 1. 급수급탕용 (m당)
		규 격 (m/m)	배 관 공	보 통 인 부	규 격 (m/m)	배 관 공	보 통 인 부
		□15 20	0.048 0.054	0.048 0.054	□15 □20 □25	□현 행 과 〃 0.060	동 일□ 〃 0.060
		〔 해설 〕 1. 상기 공량은 옥내 급수, 급탕용 배관을 기준한 것임. 2. 먹줄치기, 상자넣기, 인서트, 지지철물설치, 절단, 접합, 소운반, 통수 등 배관시험 공량이 포함된 것임.			〔주〕①항∼②항 : □현행과 동일□

항 목	구 분	현 행							개 정	비 고
1-1-7 주철관배관 (배수용)	신설	1-1-7 주철관 배관(배수용) (수구당)							1-1-7 주철관 배관(배수용) 1. 소켓이음 (수구당)
		호칭경	연(kg)	양(kg)	콜탈(kg)	목탄(kg)	배관공	보통인부	표: □현행과 동일□
		□50*6mm 65 75 100 125 150 200 250 300	0.71 0.87 0.97 1.24 1.50 1.75 2.60 3.80 5.00	0.08 0.10 0.12 0.18 0.21 0.25 0.35 0.38 0.50	0.005 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.012 0.015	0.34 0.60 0.85 1.20 1.40 1.70 2.40 3.20 4.50	0.29 0.35 0.41 0.47 0.52 0.58 0.70 0.85 1.00	0.13 0.15 0.18 0.20 0.23 0.25 0.30 0.40 0.55
		〔해 설〕 1. 배관을 끝내는데 있어 접합 지지철물의 설치 소운반 누수시험품을 포함한다. 2. 본 품은 지중설치의 경우임. 3. 철거는 신설의 50%(재사용을 고려치 않을 때) 계상한다. 4. 천장설치품은 20% 가산한다. 5. NO-HUB 주철관 배관(배수용)의 경우는 상기공량(배관공, 보통인부)에 20% 감하여 적용한다.							〔주〕①항∼④항 : □현행과 동일□ ⑤. 커플링 주철관배관(배수용)의 경우는 ----------------- ----------------------------.

항 목	구 분	현 행	개 정			비 고
		□없 음□	2. 기계식이음(Mechanical Joint) (수구당)
			호 칭 경	배 관 공	보 통 인 부
			□50 75 100 125 150 200	0.25 0.31 0.34 0.39 0.43 0.50	0.10 0.13 0.15 0.17 0.19 0.22
			[주] ① 본 품은 천장 설치를 기준으로 한다. ② 본 품에는 접합, 지지철물의 설치, 소운반, 누수 시험품이 포 함한다. ③ 철거는 신설의 50%(재사용을 고려치 않을 때) 계상한다.

항 목	구 분	현 행	개 정				비 고
2-3-5 무덕트배기팬 설치	신설	□없 음□	2-3-5 무덕트배기팬 설치 (대당)
			규 격	기계설치공	보통인부	비 고
			1400(10)-1600(18) □/h	0.23	0.17	( )는 토출풍속, 단 위 : □
			[주] ① 본 품은 지하주차장의 배기팬 설치 기준이다. ② 본 품에는 소운반, 앵커설치, 가대조립, 작동시험 등이 포함되 어 있다. ③ 높이 3.5m 이상일 경우 가설물 손료는 별도 가산한다.