□직 인 생 략□

대한건설협회대전광역시회

우302-848 주소 대전광역시 서구 월평2동 271 청록빌딩 6층 전화(042)486-0881∼4 전송(042)486-0885

부서명 :     사무처장 : 이 종 삼   부장 : 윤 기 봉   담당자 : 류 봉 환 (E-Mail)cak25@cak.or.kr

문서번호 : 건협대전3061-93
시행일자 : 2003. 6. 5. 공개여부 :
수 신 : 회원제위.
참 조 :

선결			지시
접수	일 자 시 간		결재·공람
	번 호
처 리 과
담 당 자

제    목 : 레미콘 차량에 대한 유도원배치등 안전관리 철저안내.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건설현장을 출입하는 레미콘차량으로 최근에 안전사고가 빈번하게 발생함에 따라, 건설현장내에서 안전이 확보되고 근로자들이 안전한 환경에서 작업할 수 있도록 다음과 같이 건설공사「안전관리요령」알려드리니, 건설현장 안전관리가 철저히 이루어질 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

-  다         음  -

【 안전관리요령 】

① 건설현장내에서 건설기계를 사용하여 작업을 수행할 경우 산업안전기준에관한규칙에 따라 레미콘차량 유도원를 배치하고 안전관리를 철저히 하여 주시기 바람(산업안전기준에관한규칙 제221조, 제222조, 제223조)

② 건설기계(콘크리트펌프카 등)를 사용할 경우 제원에 맞는 부품을 사용하고, 지반침하 등으로 건설기계 등이 전복되지 않도록 안전관리를 철저히 하여 주시기 바람

③ 기타 산업안전보건법·건설기술관리법 등에 따라 안전관리를 철저히 하여 주시기 바람

대한건설협회대전광역시회장