자기건설공사 제경비율 적용기준

□간접노무비 = 직접노무비 × 간접노무비율(13∼17%)

* 공사원가계산시 실무처리 보완자료(회제2210-591)

□보험료

-산재보험료 = 노무비 × 산재보험요율(3.4%)

-고용보험료 = 노무비 × 고용보험요율(1.4∼2.0%)

* 회사규모에 따라 차등적용

□환경보전비 = 순공사비 × 적용요율(0.2∼0.7%)

* 건기법 시행규칙 별표15 참조

□퇴직공제부금비 = 직접노무비 × 적용요율(2.06∼2.11%)

* 조달청 적용 요율임

□기타비목 = (재료비 + 노무비) × 적용요율(4.834%)

* 전년도 적용 요율임

□소요량산출 곤란 비목 = (재료비 + 노무비) × 적용요율(10.562%)

* 전년도 적용 요율임

□일반관리비 = (재료비 + 노무비 + 경비) × 적용요율(5∼6%)

* 원가계산에 의한 예정가격 작성준칙 제19조

□이윤 = (노무비 + 경비 + 일반관리비) × 적용요율(15%이내)

* 원가계산에 의한 예정가격 작성준칙 제20조

□부가가치세 = 총원가 × 적용요율(10%)

* 부가가치세법 제14조